# Letzte Steuerung

E/A-Kabelanschluss für den Not-Aus-Schalter: Molex Micro-Fit, 5-polig

Es gilt folgende Pin-Konfiguration:
Pin | Verwendung |
--- | --- | ---
1 | Nicht verwenden | Anschlüsse für die letzte Steuerung
2 | Nicht verwenden
3 | Nicht verwenden
4 | Nicht verwenden
5 | Nicht verwenden
6 | Nicht verwenden
7 | Nicht verwenden
8 | Nicht verwenden
9 | Bringen Sie eine Brücke zwischen Pin 9 und Pin 10 an.
10 | Siehe Pin 9.