# 旋入角度限值

通过监控旋入阶段的旋转角度，可以检测到诸如丢失垫片或者使用了螺纹规格或长度不正确的螺钉等错误。例如，螺纹过长可能需要较大的旋转角度，螺钉才可贴合到位。

参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
旋入角度限值 | 激活旋入角度限值。角度限值设置为按下工具触发器时或达到指定扭矩值时的相应角度。如果激活自攻，则在自攻期间将不会检查角度限值。 关闭：没有设置限值。 从触发器：旦按下工具触发器，系统便会开始监控拧紧角度，并报告是否超出角度或时间限值。 从扭矩：系统开始根据指定 <From torque>（从扭矩）值监控拧紧角度，并报告是否超出角度或时间限值。 | 关闭
<From torque> | 从设置旋入角度限值的位置开始的扭矩值。 | 目标扭矩的 10%
最小角度 | 达到从起点开始的角度下限时的角度值。 | 100°
最大角度 | 达到从起点开始的角度上限时的角度值。 | 1000°
最短时间 | 该步骤的最短时间（毫秒）。从该步骤开始时进行测量。 | 10 毫秒
最长时间 | 该步骤的最长时间（毫秒）。从该步骤开始时进行测量。 | 5000 毫秒