# “모든 컨트롤러 정보”를 내보냅니다.

추가 프로세스를 위해 컨트롤러 구성, 설정, 결과 및 이벤트를 내보낼 수 있습니다. 내보내기의 일부는 케이블 공구와 연결된 무선 공구 모두에서 수행됩니다.

내보내기에 포함된 모든 데이터는 “PFExport_ <IAM name> _ <datetime (표시되는 가장 낮은 시간 값은 초)>. tar.gz” 파일에 저장되며 해당 파일에는 다음 파일 및 디렉토리가 포함됩니다.

- "PFExport_<datetime>_Results.csv" – 사용 가능한 모든 결과

  결과는 CSV 형식의 텍스트 파일로 내보내기됩니다. 가장 최근에 수행된 결과는 CSV 파일의 첫 번째 결과입니다.

  조임 및 풀기에 대한 다음 결과 정보를 내보낼 수 있습니다.

결과 정보 | Power Focus 6000 - 조임 프로그램 | Power Focus 6000 - 다단계 프로그램 | StepSync
--- | --- | --- | ---
식별 번호 | - | - | X
조임 유형 | X | X | X
가상 스테이션 이름 | X | X | X
VIN (식별자 문자열) | X | X | X
날짜 및 시간 | X | X | X
고유한 공구 식별자 | X | X | -
배치 시퀀스 이름 | X | X | -
배치 시퀀스 카운터 | X | X | -
배치 카운트 | X | X | -
볼트 이름 | - | - | X
전체 상태 | - | - | X
전체 상태 정보 | - | - | X
상태 | X | X | X
상태 정보 | X | X | X
모드 이름 | - | - | X
조임 프로그램/다단계 이름 | X | X | X
정지 중 오류 | - | X | X
오류 | - | X | X
실패 단계 | - | X | X
채널 | - | - | X
목표 토크 (Nm) | X | X | -
최종 토크 (Nm) | X | X | X
목표 각도 (deg) | X | X | -
최종 각도 시작 (Nm) | X | X | X
최종 각도 (deg) | X | X | X
런다운 각도 (deg) | X | - | -
잔류 토크 상관 인자 | X | X | -
경과 시간 (초) | - | X | X
각도 하한 값 [deg] | X | X | X
각도 상한 값 [deg] | X | X | X
토크 하한 값 [Nm] | X | X | X
토크 상한 값 [Nm] | X | X | X
펄스 수 | X | - | -
중단 시 전류 값 (A) | X | X | X
TrueAngle 보상 각도 값 (deg) | X | X | -
런다운 완료 시간 (ms) | X | - | -
최종 토크 시간 (ms) | X | - | -
목표 텍스트 | X | X | -
단계 데이터 | - | X | X
셀프탭 토크 | X | X | X
프리베일링 토크 | X | X | X
런다운 각도 트리거 | X | X | X

필드 구분 기호 및 숫자 형식은 언어 설정에 따라 다릅니다.

언어 | 날짜/시간 | 필드 구분 기호 | 숫자 형식
--- | --- | --- | ---
영어(en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
체코어 (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
독일어(de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
스페인어(es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
프랑스어(fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
한국어(ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
이탈리아어(it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
일본어(ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
포르투갈어(pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
러시아어(ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
스웨덴어(sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
중국어(zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

PF6000-StepSync의 경우, 사용 가능한 모든 결과는 “PFExport_ <datetime> _Results.csv.zip” 파일에 있습니다.

- "PFExport_<datetime>_Events.csv" - 사용 가능한 모든 이벤트

  다음 이벤트 정보는 CSV 형식의 텍스트 파일로 내보내기됩니다:

  - 심각도

  - 날짜

  - 시간

  - 코드

  - 설명

  - 이벤트를 트리거한 가상 스테이션 (PF6000-헨드헬드에 대해서만 내보냄)

  - 캐리어 (PF6000-StepSync에 대해서만 내보냄)

  - 채널 (PF6000-StepSync에 대해서만 내보냄)

- “/settings” - 설정 및 구성 (가져오기로 사용)

필드버스에서 내보낸 설정 및 구성의 경우:

- 일반 필드버스 구성 (IP 주소 포함)

- 필드버스 구성

- 필드버스 매핑 (ProcessDataFrame에 대한 가상 스테이션 매핑)

- "jsonConfigurations.zip" - 다단계 조임 및 풀기 프로그램은 .json 파일로 내보내기됩니다. (MID2500과 함께 사용됨)

- "atlas_sys_d.zip" - 드라이브 애플리케이션의 로그 파일

- "atlas_sys_d.zip" - IT 애플리케이션의 로그 파일

- "atlas_protocol_log.zip" – 외부 프로토콜 어댑터의 로그 파일

- “ExportInfo.txt” - IAM 및 컨트롤러에 대한 정보가 포함된 텍스트 문서

- "atlas_plc.zip" - PLC 구성

- “licenseInformation.zip” – 라이센스 정보 및 시스템 기능

## “모든 컨트롤러 정보”를 내보내는 방법

1. 홈 보기에서, 조임 탭을 선택하세요. 그런 다음 왼쪽에서, 내보내기/가져오기 탭을 선택하세요.

2. 내보내기 창에서, 드롭다운 메뉴를 열고 모든 컨트롤러 정보를 선택하세요.

3. 내보내기 창에서, 내보내기를 선택하세요.
   내보내기 프로세스가 끝나면, 내보내기 팝업 창이 내보내기가 완료되었음을 확인해 드립니다.
   PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz 파일이 자동으로 다운로드됩니다.