# Dati asincroni Fieldbus da PF: 107

Nome in SoftPLC:

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | array uint8 | 48 | 2048

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: FALSE

- Pannello dell'operatore: FALSE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: FALSE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: FALSE