# TLS Tag

La balise Tool Location System (TLS) est un accessoire d'outil. La balise TLS est installée sur l'outil et connectée au bus d'accessoires d'outil. La balise TLS fait partie du système de positionnement Ubisense et elle est gérée indépendamment du coffret. Outre le positionnement, la balise TLS peut être utilisée pour fournir des informations à l'opérateur. Les signaux de sortie choisis peuvent produire différentes combinaisons de DEL éclairées.

Il est possible d'établir une correspondance entre 10 signaux de sortie différents et une priorité lumineuse.

Paramètres de configuration de balise TLS
Paramètre | Description
--- | ---
Signal | À partir d'un menu contextuel, sélectionner le signal qui déclenche l'allumage de la DEL. Dans le cas d'un signal de type Événement, sélectionner la durée du signal.
Couleur | Sélectionner la couleur de la DEL.
Priorité | 10 niveaux de priorité sont disponibles pour les sons, le niveau un (1) étant le niveau de priorité le plus élevé. Le niveau de priorité par défaut est le niveau cinq (5).

En présence de deux signaux simultanés, c'est celui de plus haute priorité qui prévaut. Si deux signaux de même priorité peuvent déclencher une DEL, le premier arrivant prévaut.

Un signal de sortie peut être de type Événement ou de type État.

Un signal d'état est actif aussi longtemps que l'état est actif.

Un signal d'évènement est actif pendant une durée configurable.