# Eftervy av moment

Vissa förband har en momenttopp innan Nergängning klar. En eftervy av moment gör det möjligt att övervaka momentvärden under två angivna vinkelintervall. Intervallstarter anges som en vinkel före Nergängning klar och moment övervakas sedan under ett angivet vinkelintervall.

Eftervy moment liknar därför Nergängningsmomentgränser, utom att max och min gränser kan placeras oberoende av varandra och vara olika långa för bättre kontroll av resultatet av nergängningsfasen.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Eftervy av moment | En eftervy av moment gör det möjligt att övervaka momentvärden under två angivna vinkelintervall. | Av
Moment min. | Momentvärde för nedre gräns vid Eftervy av moment. |
Moment min förskjutning | Vinkelförskjutning innan minsta intervallet för Eftervy av moment börjar. | 720°
Moment min längd | Vinkellängd som anger Eftervy moment min avsnitt. | 90°
Moment max | Momentvärde för övre gräns vid Eftervy av moment. |
Moment max förskjutning | Vinkelförskjutning innan högsta intervallet för Eftervy av moment börjar. | 360°
Moment max längd | Vinkellängd som anger Eftervy moment max avsnitt. | 90°