# Volič ST

ST volič je príslušenstvo nástroja. Je inštalovaný na nástroji a pripojený na prídavnú zbernicu nástroja. Má malú obrazovku, dve vstupné tlačidlá a výstupné LED.

## Displej

Obrazovka zobrazuje naraz len jednu informáciu a má štyri rozličné, ktoré môžu byť nakonfigurované, aby zobrazovali odlišné vopred nastavené položky na každej strane.

Parameter | Popis
--- | ---
Strana 1 | Zvoľte správu zo zoznamu na zobrazenie:. Záverečný moment Záverečný uhol Počet dávok Zostávajúca dávka Generický IO 1 Generický IO 2 Generický IO 3 Generický IO 4 Generický IO 5 Generický IO 6 Generický IO 7 Generický IO 8 Generický IO 9 Generický IO 10 Zvolený program uťahovania ID zvolenej sekvencie dávkovania Požadovaný moment Požadovaný/Konečný uťahovací moment
Strana 2
Strana 3
Strana 4

## Čas prehodenia smeru

Parameter | Popis
--- | ---
Čas prehodenia smeru | Zvoľte čas na zobrazenie jednej správy, predtým než sa správa zobrazí nasledujúca správa.

## Tlačidlá

Dve tlačidlá môžu byť nakonfigurované tak, aby fungovali na zobrazených informáciách a používali sa na prechod cez uvedené položky.

Parameter | Popis
--- | ---
Ľavé tlačidlo | Zvoľte jednu akcie zo skráteného menu.
Pravé tlačidlo | Zvoľte jednu akcie zo skráteného menu.

## Stav LED

Stav LED sa môže aktivovať alebo deaktivovať.

Parameter | Popis
--- | ---
Povoliť výsledky LED | Zvoľte želané rádiové tlačidlá Zap. alebo Vyp.
Povoliť extra LED | Zvoľte želané rádiové tlačidlá Zap. alebo Vyp.

Výsledky LED sú červené, zelené a žlté a zobrazujú rovnaké informácie ako hlavný nástroj LED.

Dve extra LED môžu zobraziť Dávka OK a Sekvencia dávkovania OK. Obe tieto LED sa v nasledujúcom uťahovaní vypnú.