# 套筒升高原始值 - 10043

添加用于针对套筒升高通知在部分协议中支持与 PF4000 的向后兼容性（与套筒升高 10013 相对）。整数表示针对所有升高的套筒位组合（无论是否闪光或升高多少）。

SoftPLC 中的名称：SOCKET_LIFTED_RAW

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | uint64 | 1 | 32
SocketSelectorTwoDevices | 状态 | uint64 | 1 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE