# Signaux numérique de supervision

En mode Diagnostic, tous les signaux qui sont destinés à un coffret ou en proviennent peuvent être supervisés. Une prise de signaux est reliée au module de diagnostic et les états des signaux sont affichés par l'IGU Web ou l'IGU de coffret.

A | Dispositif interne de coffret et fonctions logiques
B | Trajet du signal de sortie numérique
C | Trajet du signal d'entrée numérique
D | Mode de diagnostic
E | User interface
F | Prise de signaux de sortie
G | Prise de signaux d'entrée