# Configuration des courbes

Les courbes procurent aux utilisateurs une représentation graphique du serrage. Les courbes peuvent commencer soit au moment où l'on presse la gâchette, soit à partir du moment où l'approche est terminée.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Courbe | Activation de la visualisation du résultat sous forme graphique. Arrêt : aucune courbe n'est tracée. Trigger pressed (gâchette pressée) : la courbe est tracée à partir du moment où la gâchette de l'outil est actionnée. Rundown complete (approche terminée) : la courbe est tracée à partir du moment où le point Rundown complete (approche terminée) est atteint. | Arrêt

Le nombre maximal de points de courbe est 2000 (200 pour les outils STB). Si le nombre maximal de points de courbe est dépassé, tous les autres résultats seront effacés (réduisant ainsi de moitié le taux d’échantillonnage). Le tracé de la courbe se poursuit tant que le serrage est actif, et chaque fois que le nombre maximal de points de courbe est atteint, la moitié des points seront effacés pour permettre au tracé de continuer. Le tracé s’arrêtera lorsque la dernière étape du serrage sera terminée.