# 오픈엔드 세부 조정

오픈 엔드 튜닝 기능은 오픈 엔드 기어 전면 장착부(GFA: Gear Front Attachment)로 구성된 공구에 사용할 수 있습니다.
이 기능은 결합된 공구와 확장부의 실제 기어비를 계산하고 공구에 저장합니다.
튜닝은 약 2분 정도 소요됩니다.

오픈 엔드 튜닝이 완료되면 오픈 엔드 확장부가 부탁된 상태로 공구를 교정해야 합니다.

## 오픈 엔드 세부 조정 수행

1. 홈 보기에서 공구 탭을 선택하세요. 세부 조정을 수행할 공구를 선택하고 오픈엔드 세부 조정으로 이동하세요.

2. 수행을 선택한 다음 공구에서 트리거를 눌러주세요.

3. 화면의 지침에 따라 오픈 엔드 조정이 완료될 때까지 공구 트리거를 누르고 유지하세요.

   - 오픈 엔드 세부 조정이 성공하면, OK 이벤트가 표시됩니다.

   - 오픈 엔드 세부 조정이 성공하지 않거나 세부 조정이 완료되기 전에 공구 트리거가 해제되면 NOK 이벤트가 표시됩니다.