# ランダウントルク制限

ナットとジョイント間の摩擦は変動する可能性があります。これにより、ジョイント面に到達する前に、ランダウンを実行するのに必要なトルクも同様に変化させる可能性があります。これらの効果は、例えば、穴の干渉、プリベリングトルクまたは潤滑の変動があります。

ナットが振動で緩むのを防止するために、プラスチック製インサートのあるロックナットを締め付ける際にランダウントルクを監視することが役立ちます。これには、干渉に対処するためのプリベリングトルクと呼ばれる高トルクが必要です。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ランダウントルク範囲 | ランダウントルクの制限を[オン]または[オフ]に設定します。 オフ: 範囲が設定されていません。 オン: トルク制限と角度間隔を設定します。 | オフ
オフセット | 角度間隔が開始する前の角度オフセット | 0°
長さ | ランダウントルク範囲を定義する角度 | 360°
最小トルク | ランダウントルク下限値 | 0 Nm
最大トルク | ランダウントルク上限値 | ターゲットトルクの 19%