# Surveillance du temps (temps écoulé)

La surveillance du temps est disponible pour toutes les stratégies de serrage sauf Rotate (rotation). La surveillance du temps peut être activée lorsque des limites d'angle sont activées. La surveillance du temps est disponible pour l'étape d'approche et pour l'étape finale de l'étape de serrage.

Pour limiter le risque de secousse inattendue à la fin du serrage lorsque l'on utilise la stratégie de serrage TurboTight, veiller à activer la surveillance du temps.

Étant donné que la gestion des courbes demande du temps, il y a toujours une petite différence entre le temps écoulé du programme et le temps écoulé de l'étape. Ceci est particulièrement remarquable dans les programmes qui ne contiennent qu'une seule étape.

Lorsque l'on utilise un outil STB, il n'est pas possible d'utiliser la surveillance du temps si toutes les options de surveillance sont activées.