# Salud de herramienta

La vista Estado contiene información sobre la temperatura de la herramienta.

## Temperatura de la herramienta

Las temperaturas de la herramienta (para las herramientas con cable y con batería) están permanentemente supervisadas desde el POWER FOCUS 6000. Las unidades admitidas de temperatura son: grados Celsius (°C) y grados Fahrenheit (°F). Grados Celsius es la unidad predeterminada. Es posible cambiar de una unidad a otra sin necesidad de reiniciar el controlador. Cuando la temperatura del motor de la herramienta o del sistema electrónico de la herramienta supere la temperatura máxima, la herramienta se bloqueará y aparecerá una alerta (2014). La herramienta se desbloquea cuando la temperatura de la herramienta cae por debajo del límite de temperatura.

La temperatura de la herramienta no está disponible para la llave ST.

## Monitorización de la temperatura de herramienta

Desde la pantalla o a través de la GUI web, los usuarios pueden acceder al último sistema electrónico de la herramienta y las temperaturas del motor de la herramienta medidas, junto con la marca horaria del momento en que se hizo la medición.

1. En la vista Inicio, haga clic en la pestaña Herramientas.

2. Tanto la temperatura del sistema electrónico de la herramienta como la del motor de la herramienta se indican debajo de Estado.
   En el caso de las herramientas de impulsos también aparece la temperatura de la unidad de impulsos de la herramienta.

3. Haga clic en cualquier entrada para acceder a una lista de temperaturas pico y sus marcas horarias.