# 런다운 토크 한계

너트와 조인트 간 마찰은 다양할 수 있습니다. 이를 통해 조인트 표면에 체결하기 전 스레드로 런다운하는 데 필요한 토크도 다양해질 수 있습니다. 따라서 예를 들어 구멍 끼워 맞춤, 정 토크 또는 다양한 윤활 등의 영향이 나타날 수 있습니다.

패스너가 진동을 견디도록 스레드에 플라스틱 인서트를 갖는 잠금 너트를 런다운할 때 런다운 토크를 모니터링하면 유용할 수 있습니다. 여기에는 간섭을 극복하기 위해 정 토크라는 보다 높은 토크가 필요하게 됩니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
런다운 토크 한계 | 런다운 토크 한계를 켜짐 또는 꺼짐으로 설정합니다. 꺼짐: 한계가 설정되지 않습니다. 켜짐: 토크 한계와 각도 간격이 설정되었습니다. | 꺼짐
오프셋 | 각도 간격이 시작되기 전의 각도 오프셋. | 0°
길이 | 런다운 토크 한계 섹션을 지정하는 각도. | 360°
토크 최소 | 런다운 토크 하한에 대한 토크 값. | 0 Nm
토크 최대 | 런다운 토크 상한에 대한 토크 값. | 목표 토크의 19%