# Límites de par objetivo

Al establecer los límites del par objetivo, se puede descartar un apriete si el resultado de par no estuviera comprendido dentro de los límites de par especificados. Un par demasiado alto podría provocar la deformación del tornillo tras la superación del límite elástico, e incluso la rotura. Un par insuficiente podría provocar una fuerza de sujeción insuficiente para soportar las fuerzas para las que la junta está diseñada.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Límites de par | El apriete será se considera NOK si el resultado del par está fuera del rango definido por el Par mín. y el Par máx. Auto: los límites de par se configuran automáticamente en los valores predeterminados especificados por el Par mín. y el Par máx. Manual: permite que los valores de límite de par puedan ajustarse manualmente. | Auto
Par mín. | Valor de par para límite del par inferior. Puede introducirse si se selecciona Manual. | 95% del par objetivo
Par máx. | Valor de par para límite del par superior. Puede introducirse si se selecciona Manual. | 120% del par objetivo

El parámetro Medir par en puede tener valores diferentes. Por defecto, el par se mide en el par máximo. Los posibles valores del parámetro se enumeran en la tabla siguiente.

Nombre | Descripción
--- | ---
Valor máximo de par | Mide el valor de par más alto durante el apriete.
Valor en ángulo máximo | Mide el valor de par en el valor más alto del ángulo.
Valor en la interrupción | Mide el último valor de par antes de entrar en la etapa de ruptura.