# TLS-tag

Tool Location System (TLS)-tag, är ett verktygstillbehör. TLS-taggen är monterad på verktyget och ansluten till verktygstillbehörsbussen. TLS-taggen är en del av Ubisense positioneringssystem och hanteras oberoende från styrenheten. Förutom positioneringen, kan TLS-taggen användas för att ge information till operatören. Valda utsignaler kan ge olika LED-belysningskombinationer.

Upp till 10 olika utsignaler kan mappas till en belysningsprioritet.

TLS-tagkonfiguration, parametrar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Signal | Välj en signal för att utlösa lysdioden från en snabbmeny. För en signal av typen Händelse, välj varaktigheten för signalen.
Färg | Välj en färg för lysdioden.
Prioritet | 10 prioritetsnivåer är tillgängliga för ljud där ett (1) är den högsta prioritetsnivån. Standard prioritetsnivå är (5).

För två signaler samtidigt, vinner signalen med högsta prioritet. När två signaler med samma prioritet utlöser lysdioden, vinner den som når fram först.

En utsignal kan vara av typ Händelse eller av typ Tillstånd.

En tillståndssignal är aktiv så länge tillståndet är aktivt.

En händelsesignal är aktiv under en konfigurerbar tid.