# État Angle final - 31006

Ce signal affiche le statut de l’angle final, qui peut être :

- OK - si l’angle mesuré se situe dans les limites configurées dans le programme de serrage.

- HAUT - si l’angle mesuré est supérieur à la limite haute configurée dans le programme de serrage.

- BAS - si l’angle mesuré est inférieur à la limite basse configurée dans le programme de serrage.

La valeur du signal Statut de l’angle final s'affiche différemment, selon la configuration du signal du bus de terrain.
Si l'utilisateur sélectionne le convertisseur de signal, le signal affiche l'une des valeurs suivantes :

- O - Statut de l’angle final OK.

- H - Statut du Angle final Haut.

- L - Statut du Angle final Bas.

Si aucun filtre n’est appliqué, le signal affiche l'une des valeurs suivantes :

- 1 - Statut de l’angle final OK.

- 2 - Statut du Angle final Haut.

- 3 - Statut du Angle final Bas.

Nom dans SoftPLC : FINAL_ANGLE_STATUS

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Entier | 2 | 8
StatusAsChar | État | Entier | 2 | 8

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX