# Exportovanie všetkých informácií ovládača

Konfiguráciu ovládača, nastavenia, výsledky a udalosti je možné exportovať na ďalšie spracovanie. Časť exportu sa vykonáva tak z káblového nástroja, ako aj z pripojených bezdrôtových nástrojov.

Všetky údaje zahrnuté v exporte sa uložia do súboru „PFExport_<IAM name>_<datetime (najnižšia hodnota zobrazená pre čas je v sekundách)>.tar.gz“, ktorý obsahuje nasledujúce súbory a adresáre:

- „PFExport_<datetime>_Results.csv“ – Všetky dostupné výsledky

  Výsledky sa exportujú do textového súboru vo formáte CSV. Posledný vykonaný výsledok je prvý v súbore CSV.

  Exportovať je možné nasledujúce výsledné informácie o uťahovaniach a uvoľňovaniach:

Výsledné informácie | Power Focus 6000 – Programy uťahovania | Power Focus 6000 – Viacstupňové programy | StepSync
--- | --- | --- | ---
Identifikačné číslo | - | - | X
Typ uťahovania | X | X | X
Názov virtuálnej stanice | X | X | X
VIN (reťazec identifikátora) | X | X | X
Dátum a čas: | X | X | X
Jedinečný identifikátor nástroja | X | X | -
Názov sekvencie dávky | X | X | -
Počítadlo sekvencie dávky | X | X | -
Počet dávok | X | X | -
Názov svorníka | - | - | X
Celkový stav | - | - | X
Informácie o celkovom stave | - | - | X
Stav | X | X | X
Informácie o stave | X | X | X
Názov režimu | - | - | X
Názov programu uťahovania/viacstupňového programu | X | X | X
Chyba zastavenia | - | X | X
Chyby | - | X | X
Stupeň zlyhania | - | X | X
Kanál | - | - | X
Požadovaný moment (Nm) | X | X | -
Záverečný moment (Nm) | X | X | X
Požadovaný uhol (stupeň) | X | X | -
Začať záverečný uhol (Nm) | X | X | X
Záverečný uhol (stupeň) | X | X | X
Uhol zaskrutkovania (stupeň) | X | - | -
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | X | X | -
Uplynulý čas (s) | - | X | X
Nízky limit uhla (stupeň) | X | X | X
Vysoký limit uhla (stupeň) | X | X | X
Nízky limit momentu (Nm) | X | X | X
Vysoký limit momentu (Nm) | X | X | X
Počet impulzov | X | - | -
Prúd pri vypnutí (A) | X | X | X
Kompenzácia TrueAngle (stupeň) | X | X | -
Čas do úplného zaskrutkovania (ms) | X | - | -
Čas do záverečného momentu (ms) | X | - | -
Cieľový text | X | X | -
Údaje stupňa | - | X | X
Samorezný moment | X | X | X
Prevažujúci moment | X | X | X
Spúšť uhla zaskrutkovania | X | X | X

Oddeľovač polí a formát čísla závisia od nastavení jazyka:

Jazyk | Dátum/Čas | Oddeľovač polí | Formát čísla
--- | --- | --- | ---
Angličtina (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Čeština (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Nemčina (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Španielčina (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Francúzština (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Kórejčina (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Taliančina (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japončina (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugalčina (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Ruština (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Švédčina (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Čínština (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

V prípade PF6000-StepSync sa všetky výsledky nachádzajú v súbore s názvom „PFExport_<datetime>_Results.csv.zip“.

- „PFExport_<datetime>_Results.csv“ - Všetky dostupné udalosti

  Nasledujúce informácie o udalosti sa exportujú do textového súboru vo formáte CSV:

  - Závažnosť

  - Dátum

  - Čas

  - Kód

  - Popis

  - Virtuálna stanica, ktorá spustila udalosť (exportované len pre PF6000-Handheld)

  - Nosič (exportované len pre PF6000-StepSync)

  - Kanál (exportované len pre PF6000-StepSync)

- „/settings“ - Nastavenia a konfigurácie (používané importom)

Nastavenia a konfigurácie exportované pre prevádzkovú zbernicu:

- Všeobecná konfigurácia prevádzkovej zbernice (vrátane adresy IP)

- Konfigurácia prevádzkovej zbernice

- Mapovanie prevádzkovej zbernice (mapovanie virtuálnej stanice na ProcessDataFrame)

- „jsonConfigurations.zip“ - Viacstupňové programy uťahovania a uvoľnenia sa exportujú ako súbory .json (na použitie s MID2500)

- „atlas_sys_d.zip“ - Súbory denníka z aplikácie Drive

- „atlas_sys_d.zip“ - Súbory denníka z aplikácie IT

- „atlas_protocol_log.zip“ – Súbory denníka z externých adaptérov protokolu

- „ExportInfo.txt“ - Textový dokument obsahujúci informácie o IAM a ovládači

- „atlas_plc.zip“ - Konfigurácia PLC

- „licenseInformation.zip“ – Informácie o licencii a systémových funkciách

## Ako exportovať „Všetky informácie ovládača“

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Ovládač. Na ľavej strane potom vyberte kartu Export/Import.

2. V okne Export otvorte rozbaľovacie menu a vyberte Všetky informácie ovládača.

3. V okne Export vyberte Export.
   Na konci procesu exportu kontextové okno exportu potvrdí, že export je dokončený.
   Automaticky sa stiahne súbor PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz.