# ツール正常性

正常性ビューには、ツール温度に関する情報が含まれています。

## ツール温度

ツール温度（ケーブル接続ツールとバッテリツールの両方）は、POWER FOCUS 6000 によって継続的に監視されます。サポートされる温度単位は、摂氏（℃）華氏（°F）ですが、摂氏がデフォルトの単位です。コントローラーの再起動は必要とせずに、2 つの単位間で切り替えることが可能です。ールのモーター温度やツール電子機器温度が最高温度を超えると、ツールがロックされ、警告（2014）が表示されます。このツールは、ツール温度が温度制限を下回ったときに再びロック解除されます。

ツール温度は、STwrenchツールでは表示されません。

## ツール温度のモニタリング

ディスプレイから、または Web GUI を通して、ユーザーは、測定が行われる際のタイムスタンプとともに測定された最新の電子機器／ツールモーター温度にアクセスすることができます。

1. ホームビューで、[ツール]タブをタップします。

2. ツールエレクトロニクス温度とツールモーター温度の両方が [正常性] の下に表示されます。
   パルスツールについては、ツールパルスユニットの温度も表示されます。

3. ピーク温度とそのタイムスタンプのリストにアクセスするには、いずれかのエントリをクリックします。