# Prichádzajúce a odchádzajúce signály

Parametre pre prichádzajúce a odchádzajúce signály sú rovnaké.

Existujú dva typy signálov: Booleovský a celočíselný/reťazcový typ. Pre Booleovský typ signálu sa používa spínač zap./vyp.(správne/nesprávne). Pre celočíselný typ signálu sa používa textové pole, kde je možné indikovať signál (Vstupu/Výstupu) alebo reťazec.

Signál | Typ | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Prerušiť sekvenciu | Booleovský | Vyp
Potvrdiť udalosti | Booleovský | Vyp
Aktivovať skener nástroja | Booleovský | Vyp
Jasné výsledky | Booleovský | Vyp
Deaktivovať zbernicu | Booleovský | Vyp
Deaktivovať príkazy otvoreného protokolu | Booleovský | Vyp
Deaktivovať skener nástroja | Booleovský | Vyp
Veľkosť dynamickej dávky | Celočíselný údaj | 0
Externý identifikátor | Celočíselný údaj | 0
Externe monitorované [1-8] | Booleovský | Vyp
Zelená LED nástroja Flash (externý protokol) | Booleovský | Vyp
Všeobecné IO [1-10] | Celočíselný údaj | 0
ID pre veľkosť dynamickej dávky | Celočíselný údaj | 0
Resetovať dávku | Booleovský | Vyp
Vynulovať sekvenciu dávky | Booleovský | Vyp
Vynulovať bistabilný prenos | Booleovský | Vyp
Reštartovať príliš veľa NOK | Booleovský | Vyp
Zvoliť vstup | Celočíselný údaj | 0
Nastaviť bistabilný prenos | Booleovský | Vyp
Odomknúť nástroj na dokončenie | Booleovský | Vyp
Odomknúť nástroj na deaktivovať | Booleovský | Vyp