# 紧急停机

当电源切断装置可由操作人员随时使用时，可用作紧急停机装置，其类型属于 EN 60204-1:2006, 5.3.2 a), b), c) 或 d) 中所述类型。当用于此用途时，电源切断装置将标记为红色，并以黄色作为背景。（参阅 EN 60204-1:2006, 10.7.5）。

根据 EN ISO 13849-1 类别 3 PL d 的要求，POWER FOCUS 6000 提供基础架构，可通过冗余阻断建立紧急停机功能。在使用远程启动功能时，必须使用紧急停机功能。

紧急停机功能可与电源切断装置（例如紧急停机按钮）一起使用。按下紧急停机按钮时，将切断控制器的电源电压。

控制器启动时自动运行系统诊断。它会在紧急停机和正常启动后完成。

紧急停机功能与单个紧急停机链中的单个控制器或多达 10 个控制器一起使用。在多控制器配置中，紧急停机信号会通过 I/O 总线接口从第一个控制器传输到所有互连的控制器。链中的最后一个控制器会返回反馈信号，以指示所有控制器都收到了紧急停机信号。显示事件紧急停机。

对于紧急停机，连接器面板上配有一个经过紧急停机接口的 24V 直流输出端。

此部分内容

- 布线
- 紧急停机的针脚配置