# Händelsekoder

Olika typer av händelser används för att meddela användaren om vissa tillståndsförändringar eller händelser i systemet. Varje händelse kräver en egen åtgärd.

Vissa av de förvaranden som beskrivs kan endast utföras av Atlas Copcos servicepersonal.

Mer information om en specifik händelsekod kan fås genom sökfiltren nedan eller genom att ange sökkriterier för händelsekoden i sökrutan.

Händelsekod
Händelsetyp
Händelsenamn
Beskrivning
Procedur
Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf
Finns för
Grupp
Sök

Händelsekod | Händelsetyp | Händelsenamn | Beskrivning | Procedur | Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf | Finns för | Grupp
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Styrenhet startad | Styrenheten startas. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1001 | Varning | Styrenhetens serienummer uppdaterat | Skapas vid uppstart om serienumret på IT-kortet (styrenhetens serienummer) avviker från AUX-kortets serienummer. AUX-tavla anses vara outbytbar i fält. Styrenheten startar om när serienumret uppdateras. | Byt ut IT-tavla eller box. | Logg Skärm Bekr Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1010 | Info | Verktyg anslutet | Ett verktyg är anslutet. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1011 | Info | Verktyg urkopplat | Ett verktyg är frånkopplat. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1012 | Info | Verktyget nekade anslutning till styrenheten | Händelsen kan inträffa om verktyget befinner sig i en överhoppningszon. | Kontrollera om en annan styrenhet är ansluten till verktyget. Kontrollera att verktygsinställningarna är rätt. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
2000 | Varning | Batteri svagt |  | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2001 | Varning | Batteri slut |  | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2002 | Varning | Verktygsbatteriet har hälsoproblem | Hälsoproblem har avkänts i verktygsbatteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2004 | Varning | Verktyget är inte av föredragen typ | Verktyget har ersatts av ett verktyg med ett annat maxmoment. | Byt verktyg. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2006 | Varning | Svagt hälsotillstånd för verktygets reservbatteri | Reservbatteriet i verktyget har för dåliga prestanda. | Reservbatteriet bör bytas ut. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2007 | Varning | Verktygets reservbatteri saknas | Verktygets reservbatteri saknas. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Sätt i batteriet | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2008 | Varning | Fel i reservbatteri | Fel avkänt i reservbatteri Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2009 | Varning | Låg spänning i reservbatteri | Styrenhetens backupbatteri är nästan tomt | Byt batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2010 | Fel | Fel programversion för verktyget | Mjukvaruversionerna för verktyg och styrenhet är inte kompatibla. | Utför service på verktyget – uppdatera verktygets program. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2012 | Varning | Störning i verktygskommunikation | Kommunikation mellan verktyg och styrenhet avbröts. | Flytta antennplacering. | Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2013 | Varning | Otillåten ringposition | Verktygets riktningsbrytare i felaktig position. | Om det inträffar ofta – utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2014 | Varning | Verktyget överhettat | Verktyg överhettat. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2015 | Fel | Fel på verktygstemperaturgivare | Endast verktyg typ SRB, TBP och IxB. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2016 | Varning | Verktygspulsenhet överhettad | Pulsenheten har överhettats. Verktyget är inte låst, men varningen visas när verktyget startas så länge som pulsenhetens temperatur är över tröskeln. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2019 | Varning | Verktyget kunde inte starta motorn | Fel i verktygsmotor. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2020 | Varning | Verktyget behöver motorkalibrering | Verktyget behöver motorkalibrering. | Utför motorkalibrering. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2021 | Varning | Motorkalibrering misslyckades | Motorkalibrering misslyckades. | Fullfölj motorkalibrering eller utför service på verktyget. | Logg | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2022 | Info | Motorkalibrering klar | Motorkalibrering klar. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2023 | Varning | Verktyget behöver open-end-inställning | Verktyget behöver open-end-kalibrering. | Utför open-end-inställning. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2024 | Varning | Open-end-inställning misslyckades | Open-end-kalibrering misslyckades. | Försök utföra open-end-inställning en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2025 | Info | Open-end-inställning lyckades | Open-end-kalibrering lyckades. |  | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2026 | Varning | Open-end-position misslyckades | Open-end-positionering misslyckades. | Tryck på verktygsreglaget igen och vänta på att positioneringen slutförs. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2027 | Varning | Begränsad användning pga. hög verktygstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att verktyget stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2030 | Fel | Verktygsminnesfel: Byt verktyg | Verktygets minne är skadat. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2031 | Fel | Verktygstillbehörsminnet skadat | Verktygstillbehörsminnet skadat. | Utför service på verktygstillbehöret. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2040 | Fel | Systemkontrollen misslyckades |  |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2041 | Fel | Momentgivarfel | Genereras antingen vid kalibreringsfel eller om verktyget rapporterar momentgivarfel. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2042 | Fel | Fel på vinkelgivare |  | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2043 | Fel | Fel i verktygsjord |  | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2044 | Info | Verktygs serviceintervall har löpt ut | Anger att det behöver utföras service på verktyget. Utlöses när antalet inställda åtdragningar har överskridits. | Utföra service av verktyg. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2045 | Varning | Verktygets kalibreringsdata ogiltiga | Om validering av kalibreringsdata misslyckas. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2046 | Info | Verktyg: Nästa kalibreringsdatum har förfallit | Anger att kalibrering av verktyget behövs. Utlöses när kalibreringslarm aktiveras i inställningar och den aktuella tiden överskrider nästa kalibreringsdatum. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2048 | Info | Kalibreringsvärde för verktyg uppdaterat av QA-enheten | Verktygskalibrering uppdaterades när en kalibrering med en QA-enhet utfördes. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2050 | Fel | Verktygsparameterfil stöds inte | Verktygsparametrar som krävs saknas. | Uppdatera verktygsparametrarna. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2060 | Info | Oväntat avtryckarbeteende | Används för att förhindra att verktyget startar om tillbehör ansluts. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2071 | Fel | Verktygsminnet är skadat | Verktygsdeskriptor är korrupt. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2072 | Info | Okänd enhet ansluten |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2073 | Varning | Övervakning av verktygets tryckreglage misslyckades | HW-kanal misslyckande. Hårdvara och mjukvara för övervakning av verktygsavtryckare passade inte ihop. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2074 | Varning | Fel i verktygsindikatorkort | Verktygets indikatorkort fungerar inte. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2075 | Varning | Fel i verktygsfläktens spänning | Verktygets fläktspänning fungerade ej. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2076 | Varning | Spänningsfel i verktygets tillbehörsbuss | Verktygets tillbehörsbuss-spänning fungerade ej. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2077 | Varning | Givarfel på verktygets avtryckare | Givarfel på verktygets avtryckare. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2078 | Info | Verktygets åtdragningsprogram uppdaterat | Verktyg låst pga uppdatering av åtdragningsprogram. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2079 | Fel | Verktygskabel stöds inte | Verktygskabel är korrupt. Chippet i kabeln svarar inte eller är skadat. | Byt kabel. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2080 | Fel | Batterifel i verktyget | DC-spänning för hög eller för låg. Batterifel. | Kontakta Atlas Copcos servicerepresentant och skicka tillbaka batteriet till Atlas Copco (återanvänd det inte!). | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2081 | Fel | Verktygets strömgränsvärde har nåtts | Strömgränsvärdet har uppnåtts och drivenheten har kopplats ur. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2082 | Fel | Fel vid mätning av verktygsströmm | Strömmätningsfel. Strömmen kan inte mätas med ett pålitligt resultat. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2083 | Fel | Internt verktygsfel | Diverse interna maskinvarufel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2084 | Fel | Verktyg – internt programfel | Diverse interna programfel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2085 | Fel | Verktyg – RBU-fel | Ett RBU-fel upptäcktes av verktygets programvara. | Kontrollera att RBU:n är korrekt installerad. Om felet består, gör service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2086 | Fel | Verktyget stannar | Verktygsmotor stannar. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2087 | Varning | Verktygets motorström hög | Verktygets motorströmgränsvärde har överskridits och verktyget är låst. Verktyget går in i felsäkert läge. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2088 | Varning | Verktygets batteriström hög | Batteriströmmen i verktyget är för hög Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2089 | Varning | Verktygets drivspänning låg | Verktygets drivspänning ligger under övervakat nedre spänningsgränsvärde. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2090 | Varning | Verktygets drivspänning hög | Verktygets drivspänning är över det övervakade högre spänningsgränsvärdet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2091 | Varning | Fel på verktygets huvudkort | Internt fel på verktygets huvudkort. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2092 | Varning | Fel i verktygets effektmodul | Internt fel i verktygets effektmodul. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2093 | Varning | Pulsenhetens oljenivå är låg | Oljenivån för det anslutna pulsverktyget är låg. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2094 | Varning | Oljenivå tom i pulsenhet | Oljenivån för det anslutna pulsverktyget är under nödvändig driftnivå. | Utför service på verktyget. | Logg Skärm Bekr Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2095 | Varning | Kommunikation förlorad till verktygsbatteri | Verktyget förlorade kommunikationen med batteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Kontrollera att batteriet sitter ordentligt. Byt annars batteri. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2096 | Fel | Fel programversion för verktygsbatteri | Batteriprogrammet är inte kompatibelt med verktygsprogramvaran. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Uppdatera mjukvaran. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2100 | Info | STwrench smartHEAD borttagen | STwrench smartHEAD har tagits bort. | Anslut smartHead igen och starta om verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2101 | Varning | Åtdragning vid låst | En nyckelåtdragning utfördes när verktygsstatusen låst i styrenheten. | Vänta tills verktygsstatusen i styrenheten är olåst. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Verktyg
2120 | Varning | Kan inte starta: Verktyget har ingen aktiv momentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2121 | Varning | Givare inaktiverade för anslutet verktyg |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2122 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig momentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex IxB | Verktyg
2123 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig vinkelgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2124 | Fel | Momentgivarfel på huvudgivare | Det finns ett fel på huvudmomentgivaren i ett verktyg med dubbla givare. |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2125 | Fel | Momentgivarfel på sekundärgivaren | Det finns ett fel på den sekundära momentgivaren i ett verktyg med dubbla givare. |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2126 | Fel | Givarkalibreringsfel i verktygets huvudgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2127 | Fel | Kalibreringsfel i verktygsmomentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2128 | Fel | Verktygets momentgivare: Shunt-testet misslyckades på huvudgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2129 | Fel | Verktygets momentgivare: Shunt-test misslyckades |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2130 | Fel | Verktygets momentgivare: Kompensation vid nollförskjutning misslyckades på huvudgivare |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2131 | Fel | Verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2132 | Fel | Maskinvarufel i verktygets momentgivare på huvudgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2133 | Fel | Maskinvarufel i verktygets momentgivare |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2134 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren på huvudgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2135 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Verktyg
2136 | Fel | Kalibreringsfel i verktygets momentgivare på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2137 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Shunt-testet misslyckades på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2138 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2139 | Fel | Maskinvarufel på verktygets momentgivare på sekundärgivaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
2140 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren på den sekundära givaren |  |  | Logg Skärm | Flex | Verktyg
3000 | Fel | Internt programfel i styrenhet | Mjukvarufel i styrenheten. | Kontakta service. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3001 | Fel | Styrenhet klockbatteri tomt | Internt batteri är nära slutet av sin livstid. | Byt batteri. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3010 | Varning | System överhettat | Styrenheten är överhettad. | Kyl ner. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3011 | Varning | Drivenhet i styrenhetens maskinvara överhettad |  | Kyl ner. | Logg Skärm Konf | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3013 | Varning | Begränsad användning pga. hög styrenhetstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att styrenheten stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills styrenhetens temperatur har sjunkit. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3020 | Varning | Fel i styrenhetens maskinvara |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3021 | Varning | Systemspänningsproblem | DC-spänning för hög eller för låg. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3022 | Varning | Styrenhetsspänningsproblem AC-ingångsspänningen är för hög | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3023 | Varning | Styrenhetsspänningsproblem AC-ingångsspänningen är för låg | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3024 | Varning | Drivspänningsproblem: AC-ingångsspänningen är för hög | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3025 | Varning | Drivspänningsproblem: AC-ingångsspänningen är för låg | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3030 | Fel | IP-adressen är i konflikt med en annan nod på nätverket | Den inställda IP-adressen används av en annan enhet i samma nätverk. | Ändra IP-adress på en av enheterna. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3031 | Info | Nätverkskabeln urkopplad | Bäraren av fabriksporten har förlorats (kabel har kopplats från). | Kontrollera kabelanslutningen. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3032 | Info | Hopparning startad | Verktygsihopparning startad. |  | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3033 | Info | Hopparning klar | Verktygsihopparning lyckades. |  | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3034 | Fel | Hopkoppling misslyckades: Inget verktyg hittades | Styrenheten fann inga verktyg att para ihop med vid sökning efter radionoder. | Ställ in verktyget i ihopparningsläge och försök igen. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3035 | Fel | Hopkoppling misslyckades: Mer än ett verktyg hittades | Styrenheten fann mer än ett verktyg vid sökning efter radionoder. | Se till att endast ett verktyg är i ihopparningsläge när ihopparningsläget startas på styrenheten. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3036 | Fel | Hopkoppling misslyckades: Kommunikationsfel | Styrenheten förlorade anslutningen, fick ett oväntat svar eller timeout under ihopparningsprocessen. | Försök para ihop en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3037 | Info | Hopkoppling misslyckades: Verktygsfältet är fullt |  | Rensa ett verktygsfält. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3040 | Varning | Nödstopp | Drivenheten kopplades ur på grund av nödstopp. | Återställ nödstopp. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3050 | Info | Systemklocka uppdaterad | Systemklockan har uppdaterats. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3051 | Fel | Systemklockfel | Fel tidavläsning från hårdvarans realtidsklocka (Real Time Clock, RTC). | Byt RTC-batteri. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3052 | Varning | Konfigurationsfel för fjärrstart | HW och SW fjärrstartkonfiguration passade inte ihop. | Kontrollera att HW \"dip switch\" matchar den valda startkällan. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3053 | Info | Drivenhet ansluten | StepSync-enheten har anslutits. |  | Logg Skärm | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3054 | Info | Drivning frånkopplad | StepSync-enheten har kopplats från. |  | Logg Skärm | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3055 | Varning | Fel i lägeskonfiguration | Genereras när det valda läget är felaktigt konfigurerat. T.ex. konfigurera två bultar med samma bultnummer eller samma kanal, ofullständig lägeskonfiguration. | Kontrollera ToolsTalk 2 avseende fel i lägeskonfigurationen. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3056 | Varning | Kan inte starta: Verktyg eller drivenhet saknas | Genereras när en använd kanal missar en drive eller verktyg. | Kontrollera kanalmenyn på gränssnittet. Anslut drive eller verktyg som saknas. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3057 | Info | Kan inte starta: Kanalen används redan | Genereras när en kanal som behövs har allokerats till en annan virtuell station. |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3058 | Info | Inget läge valt |  | Välj läge. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3059 | Varning | Kunde inte ansluta till Atlas Copco licenshanterare | Anger att styrenheten inte lyckades ansluta till den lokala licenshanteraren för att få licenser. | Verifiera det lokala nätverket. Om det misslyckas igen, gör service på styrenheten. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3061 | Varning | Kan inte starta: Aktiveringssignal låg |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3062 | Varning | Kan inte starta: Stoppsignal hög |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3063 | Varning | Kan inte starta: Alla kanaler spärrade | Alla kanaler har hämmats, så ingen åtdragning kan påbörjas. | Sätt åtminstone en kanal till ohämmad. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3064 | Varning | Felaktigt nummer för bärare | En FlexCarriers sexvägsbrytare är satt till noll. | Sätt brytaren i ett annat läge än noll. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3065 | Varning | Bärarens anslutning för nödstoppskonfiguration är fel typ eller saknas. | En bärare saknar anslutning för nödstoppskonfiguration, alternativt fel anslutningstyp. | Sätt i rätt pluggtyp. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3066 | Varning | Bärare spänningsingång: Ingen 3-fas växelström (AC) |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3067 | Varning | Bärare spänningsingång: En AC-fas saknas |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3068 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-nätdel trasig |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3069 | Varning | Bärare, 24-volt UT-port inaktiverad på grund av överström |  | Återställ systemet. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3070 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel UT |  | Återställ systemet. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3071 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel IN |  | Återställ systemet. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3072 | Varning | Nödstopp 24 VDC strömavbrott på grund av kortslutning |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3073 | Varning | Kan inte starta: Systemet är nödstoppat | När du tilldelar flera spindlar kommer händelsen att kallas av preStartCheckFailed på grund av nödstopp. | Återställ nödstoppet. | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3074 | Varning | Bärare överhettad |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3075 | Varning | Bärartemperatur OK |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3076 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-strömförsörjning överbelastad | Den utgående strömmen från den interna PSU:n är för hög. | Koppla från bärare som får sin ström från denna PSU. Koppla från all extern utrustning som använder 24 VDC. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3077 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-strömförsörjning överspänning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för hög. | But ut bäraren. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3078 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC strömförsörjning underspänning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för låg. | But ut bäraren. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3079 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC överspänning | Den ingående reservspänningen är över 27 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3080 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC underspänning | Den ingående reservspänningen är under 19 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3081 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC överspänning | Ingångsspänningen är för hög. | Sänk ingångsspänningen, måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3082 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC underspänning | Ingångsspänningen är för låg. | Höj ingångsspänningen, måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3083 | Fel | Fel Anybus/Profisafe-modulprogram |  |  | Logg Skärm | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3084 | Fel | Körningsfel i Soft PLC | eCLR har avslutats på ett okontrollerat sätt. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3085 | Varning | Bärare: Fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3086 | Varning | Bärare: Fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3087 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3088 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3089 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3090 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Skärm | Flex | Styrenhet, Drive och StepSync
3100 | Varning | Lägeskonfigurationen finns inte |  |  | Logg Skärm | Flex StepSync | Styrenhet, Drive och StepSync
3150 | Fel | Inkompatiblitet IAM-program | IAM är inkompatibel med programvaran som är installerad på styrenheten. | Byt ut IAM. | Logg Skärm Bekr | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3160 | Fel | Kunde inte aktivera nyinstallerad programvara | Ett fel uppstod under aktiveringen. När det nyinstallerade programmet startar görs en återkoppling till tidigare fungerande programversion. Felet uppstår när den nya programvaran inte startar tre gånger i rad och endast under programinstallationen. | Genomför en export och kontakta Atlas Copco för hjälp. Notera den programversion som du försöker installera plus den programversion som fungerar. | Logg Skärm Bekr | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3161 | Fel | Startade på en oväntad programpartition | Styrenheten har startat på den inaktiva programsidan och inte på den förväntade programsidan. | Notera programinformationen (på styrenhetens Hem-sida – välj Styrenhet > Programvara). Försök starta om styrenheten och kontrollera att den körs med korrekt programvara när den startas om. Om ett fel återkommer ska du göra en export och kontakta Atlas Copco. | Logg Skärm Bekr | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3500 | Fel | Generiskt licenshanterarfel | Inkonsekvens upptäckt i det använda funktionshanteringssystemet. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Skärm Bekr | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3501 | Fel | Licenshanterare synkroniseringsfel |  |  | Logg Skärm Bekr | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3502 | Info | Synkronisering av licenshanterare utförd |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3503 | Varning | Licenshanterare: En annan källa används | Licensen används av en annan källa. | Verifiera licenstilldelning. | Logg Skärm | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3504 | Varning | Licenshanteraren måste startas om |  | Starta om licenshanteraren. | Logg Skärm | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3505 | Info | USB-licenssynkronisering startade |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3506 | Fel | Fel vid synkronisering av USB-licens |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3507 | Info | Synkronisering av USB-licens klar |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet, Drive och StepSync
3508 | Info | En eller flera av dina licenser håller på att upphöra. Se till att du har en licensserver konfigurerad |  | Uppdatera licenser. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3511 | Varning | En av dina licenser har en annan licensdefinition | Inkonsekvens upptäckt i en licens som ska användas. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3550 | Varning | Licensen saknas |  | Installera rätt licens. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
3551 | Varning | Trådlös kommunikation inaktiverad genom licensiering |  | Avregistrera fristående licens från en virtuell station. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, Drive och StepSync
4010 | Info | Verktyget låst av digital ingång | Verktyget är låst av en digital insignal. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4011 | Info | Verktyg låst av Open Protocol | Verktyget är låst av Open Protocol. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4012 | Info | Verktyg låst av Fältbuss | Verktyget är låst av fältbussen. |  | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4013 | Info | Verktyg spärrat av hylsväljare | Verktyget är låst när hylsväljare är bortkopplad från Virtual Station. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4014 | Info | Verktyget låst av Soft PLC | Mjuk PLC-signal låste verktyget. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Skärm Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4015 | Info | Lossning inaktiverad | Lossning är inaktiverad i åtdragningsprogrammet. |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4016 | Info | Åtdragning inaktiverad |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4017 | Info | Lossning inte konfigurerad | Lossning är inte konfigurerad i valt i åtdragningsprogram | Välj ett annat åtdragningsprogram. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4020 | Info | För många NOK-åtdragningar | Maximum NOK-åtdragningar i följd i batch har överskridits |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4025 | Info | Inget åtdragningsprogram har valts | Inget åtdragningsprogram har valts. | Välj åtdragningsprogram eller batchsekvens. | Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4030 | Info | Batchsekvens avbruten | Batchsekvensen har avbrutits. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4031 | Info | Max tid för att avsluta batchsekvens uppnådd |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4032 | Info | Max tid för att slutföra första åtdragningen uppnådd |  |  | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4035 | Info | Låst av linjekontroll |  |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4040 | Info | Låst av alternativ identifierare | Verktyg låst av alternativ identifierare. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4050 |  | Ogiltig hylskonfiguration | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4060 | Info | Verktyg låst på batch slutförd | När du kör en batch med flagga Verktyg låst på batchsekvens slutförd genereras denna händelse när användaren trycker på avtryckaren. | Lås upp med signal Lås upp verktyg på avslutad. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4070 | Info | Gå in i manuellt läge | Indikerar att manuellt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4071 | Info | Gå in i automatläge | Visar att automatiskt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4072 | Info | Testbult |  |  | Konf | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4100 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ogiltig stränglängd |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4101 | Varning | Strängval misslyckades: Flera träffar |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4102 | Varning | Strängval misslyckades: Ingen träff hittades |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4103 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Identisk sträng har redan tagits emot |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4104 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ingen träff hittades |  |  | Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4500 | Info | Resultat DrivFel | Internt drivrutinfel eller detekterade drivförlust. |  | Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4501 | Info | Resultat Rehit | Försöka att dra åt en redan åtdragen bult när Rehit-detektering är på. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4502 | Info | Resultat Mjukstart Moment lågt | Mjuk start moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4503 | Info | Resultat Mjukstart Moment högt | Mjuk start moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4504 | Info | Resultat Självg. Moment högt | Självgängningsmoment överskred maxnivån. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4505 | Info | Resultat Självg. Moment lågt | Självgängningsmoment under minimigräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4506 | Info | Resultat Säkerhet Moment lågt | Automatiskt beräknat momentvärde för att säkerställa att momentsensorn är korrekt monterad. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4507 | Info | Resultat Nergängning Moment högt | Nergängning moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4508 | Info | Resultat Nergängning Vinkel hög | Nergängning vinkel överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4509 | Info | Resultat Nergängning Tid hög | Nergängning tid överskred maximum gräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4510 | Info | Resultat Nergängning Tid låg | Nergängning tid under minimum gräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4511 | Info | Resultat Nergängning Moment lågt | Nergängning moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4512 | Info | Resultat Nergängning Vinkel låg | Nergängning vinkel under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4513 | Info | Resultat Slutligt Moment högt | Slutsteg moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4514 | Info | Resultat Slutligt Vinkel hög | Slutsteg vinkel överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4515 | Info | Resultat Slutlig Moment låg | Slutsteg moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4516 | Info | Resultat Slutlig Vinkel låg | Slutsteg vinkel under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4517 | Info | Resultat Åtdragning Timeout | Åtdragning tidsgräns överskreds. För generella åtdragningsstrategier är maxåtdragningstid 30 sekunder. För multistep beror max åtdragningstid på stegbegränsning Maximal tidsgräns. Felkoden är beroende av åtdragningssteget. | Gör om åtdragningen. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4518 | Info | Resultat Avtryckare Förlorad | Verktygsavtryckare släpptes innan målet nåtts. För generella åtdragningsstrategier är det inte tillåtet att släppa tryckreglaget innan åtdragningssteget är klart. För multisteg visas felet när tryckutlösaren har förlorats innan målvärdet har nåtts. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4519 | Info | För tidig momentförlust | Hylsa har glidit av muttern. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4520 | Info | Resultat Mål Nått Före Slutligt Steg | Målmoment uppnått innan slutsteg i åtdragningsprogram. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4521 | Info | Resultat Eftervy Moment lågt | Eftervy moment under minimum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4522 | Info | Resultat Eftervy Moment högt | Eftervy moment överskred maximum nivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4523 | Info | Resultat Eftervy Momentintervall Ej Uppnått | Eftervy momentintervall ej nått. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4524 | Info | Resultat Momentkompensations-intervall Ej Uppnått | Momentkompensation intervallvinkel före nergängningsslut ej uppnådd. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4525 | Info | Resultat Verktygsrörelse överskridet | Från en NOK-åtdragning, detaljerad status. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4526 | Info | Resultat SafetyCurrMon Sensor Mismatch | Aktuellt övervakningsfel. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4527 | Info | Resultat Verktygsrörelse överskridet |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4538 | Info | Resultat Slutlig Övervakning Moment låg | Slutlig Övervakning Moment uppnåddes inte. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4543 | Info | Resultat Tätt mot övervakning hög | Endast nyckel. Övervakat detekterat åtdragningsvärdet överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4545 | Info | Resultat inget kvarvarande moment | Endast nyckel. Återstående vridmoment var under tröskelvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4546 | Info | Resultat för högt varvtal | Endast nyckel. Nyckelgyro misslyckades att mäta vinkel på grund av hög hastighet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4547 | Info | Resultat effektiv lossning | Endast nyckel. Nyckel upptäckte oväntad lossning. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4548 | Info | Resultat slutlig mindre än mål | Slutmoment är under målmoment som ställts in i åtdragningsprogram. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4549 | Info | TurboTight tidsgräns överskreds |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4550 | Info | Resultat Nergängning Pulser hög | Maximalt antal nergängningsspulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4551 | Info | Resultat Nergängning Pulser låg | Nergängning är färdig innan det minsta antalet nergängningspulser uppnås. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4552 | Info | Resultat Slutpulser hög | Maximalt antal pulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4553 | Info | Resultat Slutpulser låg | Åtdragningen är avslutad innan det minsta antalet pulser uppnås. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4554 | Info | Ström vid avstängning hög | Ström vid avstängning översteg övre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4555 | Info | Ström vid avstängning låg | Uppmätt ström vid avstängning låg under nedre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4556 | Info | Okategoriserat multistegfel | Fel i konfigurationen av multisteg, ofta vid verktygsvalidering. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4557 | Info | Resultat överbelastning |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4600 | Varning | Data Drop eller Data Hold används i kombination med batchåtdragning. Signalerna har ingen effekt |  | Data Drop och Data Hold stöds endast för arbetsuppgifter utan batchstyrning. Välj en annan arbetsuppgift om signalerna måste användas. |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4601 | Info | Data Hold aktiv: åtdragningsresultat skickas när signalen är låg |  |  |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4602 | Info | Data Drop aktiv: åtdragningsresultat kasseras |  |  |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
5010 | Varning | Ogiltigt parametervärde för åtdragningsprogram | Parametern i valt åtdragningsprogram är ogiltig. | Kontrollera konfigurationen i valt åtdragningsprogram för att hitta och ändra värdet i parametern. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Programkonfiguration
5020 | Info | Huvudavtryckaren är inte den aktiva startkällan | Genereras när enheten endast är konfigurerad för tryck-start och användaren trycker på huvudavtryckaren. Fortsätter att genereras tills användaren trycker på tryck-start. | Tryck på tryck-start för att starta verktyget. | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
5030 | Info | Åtdragningsprogrammet är för komplicerat för verktyget | Det valda åtdragningsprogrammet är för komplicerat för det STB-verktyg som används. Verktyget låses. | Minska komplexiteten i åtdragningen eller välj ett annat program. | Logg Skärm Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
6010 | Info | Tillbehör anslutet | Tillbehör är anslutet till styrenheten. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6020 | Info | Tillbehör urkopplat | Tillbehör är frånkopplat från styrenheten. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6021 | Varning | Fältbuss offline | Ingen kommunikation med fältbuss. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6030 | Varning | Tillbehör adresskollision | Två eller flera tillbehör med samma adress är anslutna. | Ändra adress på tillbehör. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6040 | Varning | Tillbehör kommunikationsfel | Periodiska kommunikationsfel med tillbehör. | Kontrollera kablar och kontakter. | Logg Skärm Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6041 | Varning | Fältbussfel | Kommunikationsfel med fältbuss. |  | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6042 | Varning | Fel i fältbussmodul | Den installerade fältbussmodulen stämmer inte med den konfigurerade modulen. | Ändra konfigurationen så att den stämmer överens med den installerade modulen, eller ersätt den installerade modulen med korrekt modul. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6043 | Varning | Buffertspill från fältbussutgång | Den utgångsbuffert som används för fältbusskommunikationen är uttömd och ett dataspill har inträffat från bufferten. En eller flera signaluppdateringar har förkastats. | Stoppa fältbusskommunikationen och fältbussdiagnostiken (om den används) för att återställa bufferten. Om händelsen inträffar ofta ska du kontrollera inställningen för fältbusskommunikation, inklusive PLC-programmet: alltför täta uppdateringar jämfört med uppdateringsintervallet kan leda till det här scenariot. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6044 | Varning | Fel ID för fältbussleverantör | Den installerade fältbussmodulen stöds inte. | Anslut en fältbussmodul som stöds av Atlas Copco. | Logg Skärm Bekr | Power Focus 8 | Tillbehör
6050 | Info | Fel hylsa vald | Genereras när ingen eller felaktig hylsa valts. |  | Logg Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Tillbehör
6090 | Varning | Streckkodsläsaren kunde inte identifieras | När inget unikt serienummer hittas. | Konfigurera streckkodsläsarenheten. | Logg Skärm Bekr Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
7010 | Info | Meddelandetext som ska visas | Allmän händelse för att visa meddelanden. |  | Skärm Bekr Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Meddelande
8200 | Info | Kunde inte öppna serieport | Serieporten som ska användas kunde inte öppnas. | Kontrollera serieportens anslutningar. | Skärm Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Diverse
8214 | Fel | Fel EHMI-programversion | EHMI-programversionen är inte kompatibel med styrenheten. | Uppdatera programversionen för EHMI. | Logg Skärm Bekr Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Diverse

##

Konf – Lista över händelskoder

Informerar användaren om det är möjligt att konfigurera händelsen via sidan ”Configure Event” (konfigurera händelse).

Tillgänglig för – Lista över händelskoder

Lista över produkter för vilka händelsekoden är tillgänglig.

Grupper – Lista över händelskoder

Grupp som händelsekoderna tillhör.

Beskrivning av händelsen

En kort beskrivning av händelsen och varför den inträffade.

Procedur – Lista över händelskoder

I tillämpliga fall innehåller förfarandet en instruktion om hur man rensar händelsen.

Logg – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen ska sparas i händelseloggen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Display – Lista över händelsekoder

Talar om för användaren om händelsen ska visas på skärmen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Kvittera (Ack) – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen måste kvitteras eller inte innan man kan gå vidare. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Händelsekod

Unikt händelsenummer.

Typ av händelse – Lista över händelsekoder

Typ av händelse: Info, Varning och Fel.

Händelsenamn

En beskrivande namn av händelsen.