# Nástroj na ladenie motora

Ladenie motora upravuje reguláciu jednotky motora nástroja na optimalizáciu výkonu a minimalizovanie straty.

Pri káblových nástrojoch by malo byť ladenie motora vykonávané na každej špecifickej kombinácii ovládača a nástroja. STB nástroje môžu byť presunuté na iný ovládač bez potreby nového ladenia motora.

Pred vykonaním ladenia motora sa uistite, že je nástroj pripojený na virtuálnu stanicu a že je ovládač nastavený na vykonávanie uťahovania.

Ladenia motora zaberie približne 1 minútu a pred ukončením sa hriadeľ otáča v pravotočivom (CW) a ľavotočivom smere (CCW).

Pri nástrojoch nakonfigurovaných s otvoreným predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) pred vykonaním ladenia motora odstráňte otvorený nadstavec.

## Vykonanie ladenia motora.

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Nástroj. Potom vyberte nástroj, ktorého motor sa má ladiť a prejdite na Ladenie motora.

2. Vyberte Vykonať a potom stlačte spúšť na nástroji.

3. Vyberte OK, aby sa spustilo Ladenie motora.

   Dodržujte pokyny na obrazovke a spúšťač nástroja udržujte stlačený, kým sa nedokončí ladenie motora.

   - Ak je ladenie motora úspešné, zobrazí sa udalosť OK.

   - Ak ladenie motora nie je úspešné alebo spúšťač nástroja sa pustí pred dokončením ladenia, zobrazí sa udalosť NOK.