# Santé de l’outil OK - 103

Santé de l'outil OK est élevée lorsqu'il n'y a pas d'erreur d'outil, tandis que Santé de l'outil OK est faible lorsque l'une des erreurs d'outil suivantes est définie :

- Surchauffe de l'outil

- Réglage fin du moteur de l'outil nécessaire

- Clé ouverte non réglée

- Fichier de paramètres d'outil non pris en charge

- Batterie outil vide

- Échec de supervision de la gâchette d'outil

- Câble d'outil non pris en charge

- Échec mémoire de l'outil

- Mémoire de l'outil corrompue

- Périodicité d'entretien de l'outil expirée

- Version logicielle de l'outil non concordante

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI