# Data Drop - 10125

När DATADROP är inställt på SANT i slutet av en åtdragning kommer signalen DATADROP att släppa resultaten från åtdragningen. Resultatet kommer inte att sparas permanent eller skickas till någon enhet eller klienter som ToolsNet eller protokolladaptrar.

Namn i SoftPLC: DATADROP

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT