# Parámetros de etapa de arranque de STwrench

Los parámetros que aparecen en las tablas están disponibles cuando se utiliza una de las estrategias de la llave ST. Hay distintas combinaciones de estrategias. Algunos de los parámetros solo están disponibles para determinadas estrategias y pueden no ser visibles en otras estrategias.

Las normas de los parámetros se comprueban automáticamente. Si se produce una violación, el indicador de error se muestra junto a los parámetros incorrectos. Seleccione el indicador de error para ver más información sobre el error.

Alternar entre estrategias puede resultar en el indicador de error que se muestra. Esto indica que la combinación elegida no es válida y que hay que corregirla.

Para más información sobre la STwrench, consulte la Guía de usuario de STwrench (material impreso número 9836 4134 01).

Parámetros de la etapa de arranque de STwrench
Nombre del parámetro | Condición | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | --- | ---
Número de etiqueta |  | Activado: tras activar el conmutador Comprobación de ETIQUETA (Configuraciones > Configuración de herramienta > Comprobación de ETIQUETA > Activado), se requiere un número de ETIQUETA correcto para ejecutar el programa de apriete. Desactivado: el número de etiqueta no se comprueba. | Apagado
Número de etiqueta necesario | Número de etiqueta = On | El número de etiqueta necesario para este programa de apriete. | 1
Detección de reapriete |  | Las opciones de parámetros son: Completo u Off . | Apagado
Coeficiente de corrección de par |  | En algunos casos, es posible que se necesiten extensiones para adecuarse a la aplicación. En este caso la medición de la llave debe compensarse para mostrar un valor correcto. Para más información sobre cómo calcular el coeficiente de corrección, consulte la Guía de usuario de STwrench (material impreso número 9836 4134 01). El parámetro se guarda en la etiqueta RFID en la Herramienta terminal. | 1,0
Corrección de ángulo |  | En algunos casos, es posible que se necesiten extensiones para adecuarse a la aplicación. En este caso la medición de la llave debe compensarse para mostrar un valor correcto. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la guía del usuario de la STwrench. El parámetro se guarda en la etiqueta RFID en la Herramienta terminal. | 0°

AVISO

Los coeficientes de corrección alteran la medición de la llave ST. Podría generar una lectura incorrecta Antes de realizar cualquier corrección, consulte la última versión de la Guía de usuario de STwrench (material impreso número 9836 4134 01).