# 조임 탭 작업

경고

부상 위험

조임 프로그램의 구성을 변경하면 현재 사용 중인 조임 프로그램이 있는 시스템의 예기치 못한 토크, 회전 방향 또는 속도의 원인이 될 수 있습니다. 이로 인해 심각한 신체 상의 손상 및/또는 재산 피해를 초래할 수 있습니다.

- 새 프로그램을 추가하거나 기존 프로그램을 변경한 후 조임 프로그램 구성을 확인합니다.

모든 섹션에서 조임 프로그램에 대한 변경 사항은 GUI의 오른쪽 하단 모서리에 있는 적용 버튼을 클릭하여 적극적으로 적용해야 합니다. 다른 방법으로, 동일한 위치에서 실행 취소 버튼을 클릭하여 변경 사항을 취소할 수 있습니다.

뒤로 가기, 홈 또는 결과 버튼을 사용하여 변경이 적용된 섹션을 지나 탐색을 시작할 때, 변경이 적용될 수 있는 위치 또는 실행을 취소할 수 있는 위치에서 사용자에게 경고 팝업이 나타납니다. 사용자는 변경 사항을 적용 또는 실행 취소하지 않으면 계속 진행할 수 없습니다.

적은 반응 조임 전략 및 컨트롤러 전반의 기능과 같은 컨트롤러 기능들은 기능 관리 시스템(FMS)을 통해 배포된 라이선스가 필요합니다. 특정 라이선스 없이 기능의 구성이 가능하지만, 이러한 기능들을 할당하고 사용하려면 올바른 라이선스를 컨트롤러에 설치해야 합니다. 라이선스에 대한 자세한 내용은 라이선스(FMS)를 참조하십시오.

POWER FOCUS 6000 조임 프로그램은 조임을 수행하기 위해 설정되어야 하는 매개변수가 필요합니다. 전략과 목표 토크 또는 목표 각도 선택은 필수 사항입니다. 소프트 스타트, 셀프탭 및 토크 보상 등 기타 설정은 선택적입니다. 또한 토크 또는 너트가 회전하는 각도를 유지해야 하는 한계를 추가하여 진행됨에 따라 조임을 모니터링할 수 있습니다.

조임 절차는 네 단계: 시작, 런다운, 조임 및 정지 단계로 나누어집니다.

이 섹션에서

- 조임 프로그램
- 다단계 프로그램
- 단계 구성 스테이지
- 조임 프로그램 구성 - 일반 매개변수