1. Power Focus 6000
2. Konfigurácia
3. Práca s kartou Ovládač
4. StepSync
5. Signály StepSync
6. Výstupné signály: podsignály
7. Stav hardvéru kanála - 81: podsignály

# Stav hardvéru kanála - 81: podsignály

- Všetky signály
- Jednotka odpojená
- Teplota jednotky vysoká
- Chyba napätia jednotky
- Núdzové zastavenie aktívne
- Všeobecná chyba hardvéru
- Potrebné ladenie motora
- Kábel nástroja neplatný
- Nástroj odpojený
- Teplota nástroja vysoká
- Chyba snímača momentu