# Déverrouillage maître - 10005

Déverrouillage maître est un signal d'entrée qui déverrouille les fonctions et signaux suivants.

FONCTIONS :

- Désactiver le dévissage sur serrage OK

- Désactiver le dévissage sur serrage NOK

- Désactiver le serrage

- Nombre maxi. de serrages NOK consécutifs

- Outil verrouillé sur séquence terminée

SIGNAUX :

- 20001 - Verrouillage en attente acquittement évènement

- 20002 - Verrouillage serrage

- 20003 - Verrouillage du dévissage

- 20004 - Verrouillage de l'outil activé haut

- 20013 - Tâche Verrouillage serrage

- 20014 - Tâche Verrouillage dévissage

- 20015 - Verrouillage lot terminé

- 20018 - Verrouillage Open Protocol

- 20020 - Bus de terrain Verrouillage serrage

- 20021 - Bus de terrain Verrouillage dévissage

- 20022 - Désactiver le dévissage sur serrage OK

- 20023 - Verrouillage Trop de serrages NOK

- 20033 - Verrouillage de la gestion de poste

- 20034 - Verrouillé par un identifiant alternatif

Nom dans SoftPLC : MASTER_UNLOCK

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI