# Límites de ángulo objetivo

Con el ajuste de los límites del ángulo objetivo se puede controlar si la tuerca gira el ángulo deseado durante el apriete.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Límites de ángulo | Seleccione la sección del apriete, en grados, donde desea monitorizar el ángulo. Off: no se han comprobado los límites. Desde aproximación completa: La ventana de monitorización se ajusta desde que se alcanza el Par de aproximación finalizada. Desde el par: La ventana de monitorización se ajusta desde que se alcanza el valor del par especificado. El par debe ser mayor que el primer par de Aproximación finalizada. Desde el primer objetivo: La monitorización se ajusta cuando se alcanza el primer objetivo. Esta opción no está disponible si se elige la opción TurboTight. Auto: El controlador calcula automáticamente los límites de monitorización del ángulo Manual: Los límites de monitorización del ángulo se introducen manualmente. | Off
<Desde par> | Valor de par desde el que se establecen los límites del ángulo. |
<Desde par> | Valor de par desde el que se establecen los límites del ángulo. | 75% del par objetivo
Ángulo mín. | Valor del ángulo para el límite de ángulo inferior | 90°
Ángulo máx. | Valor del ángulo para el límite de ángulo superior | 720°
Tiempo mínimo | Tiempo mínimo (en milisegundos) para la etapa. Medido desde el inicio de la etapa. | 10 ms Para TurboTight: 0 ms
Tiempo máximo | Tiempo máximo (en milisegundos) para la etapa. Medido desde el inicio de la etapa. | 1000 ms Para TurboTight: 40 ms

Las posiciones 1-4 son válidas si el objetivo es el par. Las posiciones 5-6 son válidas si el objetivo es el ángulo.

El parámetro Medir ángulo en puede tener valores diferentes. El parámetro solo está disponible cuando la monitorización de ángulo se activa para el programa de apriete empleado. De forma predeterminada, el ángulo se mide en el Valor máximo del ángulo. Los posibles valores del parámetro se enumeran en la tabla siguiente.

Nombre | Descripción
--- | ---
Valor en par máximo | Mide el ángulo en el valor máximo de par.
Valor de ángulo máx | Mide el ángulo más alto durante el apriete.
Valor en la interrupción | Mide el último valor de ángulo antes de entrar en la etapa de ruptura.