# SPC変数の構成

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。次に、左側で[統計]を選択します。

2. GUIの右上隅にあるプラスアイコンを選択します。
   SPC変数ウィンドウに新しい変数が表示されます。

3. [名前]ボックスに、変数の名前を入力します。
   変数の名前は、 SPC変数ウィンドウの見出しとなります。

4. 締め付けプログラムを選択します。
   [締め付けプログラム]ウィンドウが表示され、コントローラーに保存され、統計計算に使用できるすべてのマルチステップ締め付けプログラムが一覧表示されます。
   新しい変数のマルチステップ締め付けプログラムを選択します。

   締め付けプログラムはマルチステッププログラムである必要があります。

5. 仮想ステーションを選択します。
   [仮想ステーション]ウィンドウが表示されます。
   結果を作成する元となる仮想ステーションを選択します。

   統計は、次のライセンスタイプが割り当てられた仮想ステーションによって作成された結果に基づいています。

   - プロセス制御

6. [モニター]を選択します。
   [モニター]ウィンドウが表示されます。
   SPC 計算の基になる次のプログラムモニターで、いずれかのプログラムを選択します：

   - ステップモニターピークトルク

   - ステップモニター角度

   - 最終トルク

   - 最終角度

   - プログラムモニタートルク

   - プログラム監視角度

   ユーザーがステップモニターのピークトルクまたはステップモニターの角度を選択した場合は、[ステップ番号]ボックスに、値を読み取る締め付けプログラムの必要なステップ番号を入力します。

   ユーザーが結果レポーターを使用する場合、次のモニター値に影響を与える可能性があります。最終トルクおよび最終角度。

7. [制限の編集]を選択します。
   [変数の構成]ウィンドウが表示されます。
   結果の計算と分析では、対象となる値ごとに次の制限を設定します。

[許容誤差限界値]ウィンドウで、以下の制限を設定します (プロセス機能の計算に使用するCpおよびCpk)。

- 許容誤差の上限（UTL）：製品属性の最大許容値を識別するユーザー定義数量。

- 許容誤差の下限（LTL）：製品属性の最小許容値を識別するユーザー定義数量。

[管理限界]ウィンドウで、自動計算スイッチを有効または無効にします。
自動計算スイッチが[はい]に設定されている場合、管理限界は自動的に計算されます。
自動計算スイッチが[いいえ]に設定されている場合は、次の制限を設定します：

- 平均-上側管理限界：プロセス平均の上に水平破線として表示される統計的に決定された測定値。

- 平均-下側管理限界：プロセス平均の下に水平破線として表示される統計的に決定された値。

- 範囲-上側管理限界：プロセス平均の上に水平破線として表示される統計的に決定された測定値。

- 範囲-下側管理限界：プロセス平均の下に水平破線として表示される統計的に決定された値。

- シグマ-上側管理限界：プロセス平均の上に水平破線として表示される統計的に決定された測定値。

- シグマ-下側管理限界：プロセス平均の下に水平破線として表示される統計的に決定された値。

[機能]ウィンドウで、次の制限を設定します。

- Cp ：Cp指数は、工程能力を示します。これは、プロセスの広がりが許容幅内に入る回数です（許容誤差の上限-許容誤差の下限）。Cpの値が高いほど、プロセスは良好です。

- Cpk: Cpk指数は、位置に対して補正された工程能力を示します。プロセス設定が許容誤差の中央を基準にして中央から大きく外れている場合、高いCp指数を持つことは有用ではありません。したがって、Cpk指数が高いということは、許容幅に対して小さな広がりで良好なプロセスがあり、その幅内で中央位置に良好に配置されていることを意味します（許容誤差の上限-許容誤差の下限）。CpkがCpと等しい場合、プロセスは許容範囲のちょうど中央で生成されるように設定されています。

関連情報

- [仮想ステーション] タブの操作
- ステップモニター
- マルチステッププログラム