# 选择输入和动态批次大小 - 30007

它用于在运行“外部批次控制”的来源拧紧任务中设置特定“识别编号”的批次大小。

批次大小可设置为 1 到 250。

如果批次大小设置为 0，则将其视为无限批次。一旦设置了批次，用户便无法取消设置回到没有大小的状态。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 16 | 16
TreatZeroAsOne | 状态 | 整数 | 16 | 16

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE