# Impostazione di StepSync (hardware)

Nota: eseguire la configurazione del software prima del completamento dell'installazione dell'hardware per evitare possibili conflitti di installazione.

La funzione StepSync consente di connettere diversi POWER FOCUS 6000 per eseguire serraggi sincronizzati.

1. Verificare che ciascun controller sia configurato correttamente (vedere Configurazione StepSync per ulteriori informazioni).

2. Utilizzando un cavo Power Focus 6000 con collegamento in serie, collegare la porta COM B del riferimento di sincronizzazione alla porta COM A del primo membro di sincronizzazione.

3. Utilizzando un altro cavo PF6000 con collegamento in serie, collegare la porta COM B del primo membro di sincronizzazione alla porta COM A del secondo membro di sincronizzazione e ripetere l'operazione per tutti i controller successivi.

   È possibile configurare un sistema StepSync con un massimo di 5 membri di sincronizzazione.

A | Riferimento di sincronizzazione | D | Collegato alla porta COM A
B | Membro di sincronizzazione | E | Cavo di collegamento in serie di Power Focus 6000
C | Collegato alla porta COM B |  |

Informazioni pertinenti

- Configurazione di StepSync