# Configuración del botón de función

Utilice el botón de función de la herramienta para controlar hasta seis de las señales de entrada disponibles.. Las tres posibles de condiciones de estado del botón se combinan con los dos posibles estados del conmutador de dirección.

Estados del botón de función | Estados del conmutador de dirección
--- | ---
Pulsación simple | DCHA
Pulsación simple | IZQ
Pulsación doble | DCHA
Pulsación doble | IZQ
Pulsado | DCHA
Pulsado | IZQ

El tiempo de pulsación se controla con dos parámetros configurables.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Intervalo de detección de pulsación | Para pulsación simple: el tiempo máximo de pulsación (en milisegundos) que transcurre entre que se presiona y se libera el botón. | 300 ms
Siguiente intervalo de pulsación | Para pulsación doble: el tiempo máximo de pulsación (en milisegundos) que transcurre entre que se libera el botón después de la primera pulsación y el momento en el que vuelve a presionarse. | 300 ms