# Cables E/S

Para la conexión de múltiples controladores con cables de E/S para la distribución de la señal de parada de emergencia, observe la longitud máxima indicada en la tabla siguiente:

Dimensiones del cable para los cables de E/S
Cable AWG 22 | Distancia máxima total
--- | ---
4 controladores | 200 metros
5 controladores | 140 metros
6 controladores | 100 metros
8 controladores | 70 metros
10 controladores | 50 metros