# Accès au coffret sur le réseau LAN

Sélectionner le menu Paramètres, puis cliquer sur Modifier pour accéder à la fenêtre port Ethernet usine. C'est ici que vous pouvez modifier les paramètres Ethernet.

Connecter le câble réseau au port Ethernet usine et spécifier manuellement les informations voulues ou, si elles sont disponibles, utiliser les informations fournies par le serveur DHCP. Les informations requises sont les suivantes :

- Adresse IP

- Masque de sous-réseau

- Passerelle

Ces informations sont fournies par l'administrateur systèmes du site.

Lorsque l'on utilise l'option manuelle, des réglages facultatifs sont disponibles pour l'utilisation de serveurs DNS.