# デジタル信号の強制

診断モードでは、コントローラの内部論理回路に出入移動する全ての信号が所望する状態に強制されます。信号のラインは、診断モジュールで表示されます。ユーザーインターフェイスからの入力信号と出力信号の両方を定常状態に強制できます。ユーザーインターフェースは、Web GUI またはコントローラ GUI のいずれかです。

シグナルが強制される間、コントローラは正常に作動します。診断モードと強制モードを出ると、すべての信号は、コントローラの現在の動作状態に設定されます。この設定は、望ましくない動作を生み出すデジタル出力の状態変化に繋がる場合があります。

A | コントローラの内部状態機械とロジック機能
B | デジタル出力信号経路
C | デジタル入力信号経路
D | 診断モジュール
E | ユーザインターフェイス
F | 強制出力信号挿入ポイント
G | 強制入力信号挿入ポイント