# TLS 태그

공구 위치 시스템(TLS) 태그는 공구 부속품입니다. TLS 태그는 공구에 설치되어 있고 공구 부속품 버스에 연결됩니다. TLS 태그는 Ubisense 포지셔닝 시스템의 일부이고 컨트롤러에 독립적으로 처리됩니다. 포지셔닝에 더해, TLS 태그를 사용하여 작업자에게 정보를 제공할 수 있습니다. 선택된 출력 신호는 다른 LED 조명 조합을 생성할 수 있습니다.

최대 10개의 다른 출력 신호를 우선순위에 따라 매핑할 수 있습니다.

TLS 태그 구성 매개변수
매개변수 | 설명
--- | ---
신호 | 단축키 메뉴에서 LED 등을 작동시키는 신호를 선택합니다. 이벤트 유형의 신호의 경우, 신호 지속 시간을 선택합니다.
색상 | LED 색상을 선택합니다.
우선순위 | 10개의 우선순위 레벨은 한 개(1)가 최고 우선순위 레벨인 사운드에 대해 사용할 수 있습니다. 기본 우선순위 레벨은 5입니다.

두 개의 동시 신호의 경우 우선순위가 가장 높은 신호가 이깁니다. 동일한 우선순위에 있는 두 개의 신호가 LED를 작동시키면 먼저 도착하는 신호가 이깁니다.

출력 신호는 이벤트 유형 또는 상태 유형일 수 있습니다.

상태가 활성화되어 있는 동안 상태 신호가 활성화됩니다.

이벤트 신호는 구성 가능한 시간 동안 활성화됩니다.