# Señales entrantes y salientes

Los parámetros para las señales de entrada y salida son los mismos.

Existen dos tipos de señales: tipo booleano y tipo entero/cadena. Para las señales de tipo booleano se utiliza un conmutador de encendido/apagado (verdadero/falso). En el caso de las señales de tipo entero/cadena, se utiliza un campo de texto donde pueden indicarse la señal (E/S) o la cadena.

Señal | Tipo | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Cancelar secuencia | Booleano | Off
Confirmar eventos | Booleano | Off
Activar escáner de herramienta | Booleano | Off
Borrar resultados | Booleano | Off
Desactivar bus de campo | Booleano | Off
Desactivar comandos de protocolo abierto | Booleano | Off
Desactivar escáner de herramienta | Booleano | Off
Tamaño de lote dinámico | Entero | 0
Identificador externo | Entero | 0
Monitorización externa [1-8] | Booleano | Off
Led verde de herramienta intermitente (protocolo externo) | Booleano | Off
E/S genérica [1-10] | Entero | 0
ID de tamaño de lote dinámico | Entero | 0
Reiniciar lote | Booleano | Off
Reiniciar secuencia de grupo de apriete | Booleano | Off
Restablecer relé biestable | Booleano | Off
Restablecer demasiados NOK | Booleano | Off
Seleccionar entrada | Entero | 0
Ajustar relé biestable | Booleano | Off
Desbloquear herramienta al finalizar | Booleano | Off
Desbloquear herramienta al desactivar | Booleano | Off