# Väntar på att fortsätta – 201

Waiting To Continue (Väntar på att fortsätta) är en utsignal som innebär att åtdragningen har nått åtdragningssteget Vänta med status Signal konfigurerad som Vänta-typ.
Systemet (en eller flera spindlar) pausar åtdragningen i väntan på signalen Fortsätt steg – 10128 (för lossningssignalen) eller undersignalen Kanalkommando – 10054: Fortsätt steg (för frigöring av individuell spindel).

Se även undersignalen Bultåtdragningsstatus – 79: Väntar på att fortsätta och Kanalåtdragningsstatus – 80: Väntar på att fortsätta.

Namn i SoftPLC: WAITING_FOR_CONTINUE (VÄNTAR_PÅ_ATT_FORTSÄTTA)

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT