# Paramètres d'un programme MultiStep

## Réglages généraux

Paramètre | Description
--- | ---
Nom | Nom de programme MultiStep défini par l'utilisateur.
Sens du filetage | Direction des filetages, horaire (CW) ou anti-horaire (CCW).
Programme de dévissage | Indiquer si un programme de desserrage est disponible. Faites votre choix dans la liste de programmes de desserrage disponibles dans le coffret.
Type | Type de programme, serrage ou desserrage.
Démarrage du programme | Donne le niveau de couple pour générer un résultat. Si laissé vide, le résultat est généré chaque fois que l’outil est démarré ; sinon, le résultat n’est généré qu’à partir du niveau de couple défini.
Couple de fin du programme | Donne la valeur du couple qui arrête un serrage Multistep. Le signal 168 - Fin du programme est vrai lorsque, après un serrage Multistep, Couple de fin du programme a été atteint et que Temporisation de fin de programme a été dépassé. La valeur par défaut pour Couple de fin du programme est la couple maxi. de l’outil * 0,03.
Temporisation de fin de programme | Donne la valeur de temps (en secondes) qui arrête un serrage Multistep. Le signal 168 - Fin du programme est vrai lorsque, après un serrage Multistep, Couple de fin du programme a été atteint et que Temporisation de fin de programme a été dépassé. La valeur par défaut pour Temporisation de fin de programme est de 0 secondes.
Compensation d'angle vrai | Active ou désactive la compensation d'angle vrai (désactivée par défaut).

## Réglage accessoire

Paramètre | Description
--- | ---
Utiliser le réglage accessoire | Sélectionner d’activer ou de désactiver le réglage accessoire.
Rapport d’engrenage | La valeur de rapport d’engrenage doit être comprise entre 0,5 et 4,0
Réglage d'efficacité | La valeur de réglage d'efficacité doit être comprise entre 0,5 et 1,0

## Dispositif de surveillance du programme

Paramètre | Description
--- | ---
Angle | Activer ou désactiver la surveillance des angles pour l’ensemble du programme. Si Actif dans les étapes et Couple déclencheur sont vides, la surveillance de l’angle commencera au démarrage du programme.
Actif dans les étapes | Règle une plage d'étapes pour laquelle la surveillance des angles est valide. Si aucune étape de fin n’est spécifiée, la surveillance de l’angle s’arrêtera à la dernière étape du programme qui n’est pas une étape de Désembectage de la douille.
Type | Type de surveillance d’angle. Choisir entre : Angle maximal : l’angle le plus élevé atteint pendant la surveillance Angle au couple de crête : l’angle au point où le couple le plus élevé a été atteint pendant la surveillance (Non disponible pour les outils STB) Angle d’arrêt : l’angle au point d’arrêt de l’étape Angle final : l’angle à la fin de la surveillance, y compris le freinage, s’il est actif.
Couple de déclenchement | Règle la valeur du couple de déclenchement pour la surveillance des angles. Pour les outils STB, le couple de déclenchement ne sera activé que dans le sens de serrage lors de l’exécution d’un programme de serrage ; et seulement dans le sens du desserrage lors de l’exécution d’un programme de desserrage.
Limite basse | Règle la limite inférieure de surveillance des angles (programme).
Limite haute | Règle la limite supérieure de surveillance des angles (programme).
Couple | Activer ou désactiver la surveillance du couple pour l’ensemble du programme. Si Actif dans les étapes est vide, la surveillance du couple commencera au démarrage du programme.
Actif dans les étapes | Règle une plage d'étapes pour laquelle la surveillance du couple est valide. Si aucune étape de fin n’est spécifiée, la surveillance du couple s’arrêtera à la dernière étape du programme qui n’est pas une étape de Désembectage de la douille.
Type | Type de surveillance d’angle : Couple de crête : le couple le plus élevé atteint pendant la surveillance. Couple de coupure : le coule au point de coupure de l’étape.
Limite basse | Règle la limite inférieure de surveillance du couple (programme).
Limite haute | Règle la limite supérieure de surveillance du couple (programme).

## Restrictions de programme

Paramètre | Description
--- | ---
Limite de temps maximum | Régler la durée en secondes. Cette restriction vérifie la durée totale de serrage. Si celle-ci dépasse la limite supérieure de temps, l'outil s'arrête immédiatement. Le temps est mesuré à partir du début du programme.
Limite de couple maximum | Cette restriction vérifie le couple. Si le couple mesuré dépasse la limite supérieure de couple, l'outil s'arrête immédiatement.

## Rapports

Cela permet à l'utilisateur de choisir les valeurs (des dispositifs de surveillance/restrictions) qui doivent être affichées comme valeurs finales. Cliquer sur Ajouter pour choisir un rapport de résultats à lier à une valeur de surveillance/restriction du programme.

Paramètre | Description
--- | ---
Rapport | Sélectionner un rapport de résultats.
Producteur | Sélectionner quelle surveillance/restriction produit la valeur.
Valeur | Sélectionner la valeur à afficher du producteur sélectionné.

## Configuration des courbes

La configuration des courbes peut se faire au niveau du programme ou pour chaque étape. La configuration par défaut est définie au niveau du programme et peut être modifiée à chaque étape selon les besoins.

Ici, l'activation de cette fonction permet d'effectuer la configuration au niveau du programme.

Paramètre | Description
--- | ---
Activé | Marche : Permet la configuration de la résolution des courbes au niveau du programme. Arrêt : L'enregistrement de la courbe est effectué avec la même résolution pour l'ensemble du serrage. Dans ce cas, les points de la courbe sont répartis uniformément dans le temps sur l'ensemble du serrage. Pour chaque intervalle de temps (0,25 ms), deux valeurs (la valeur minimale et la valeur maximale mesurée) sont affichées sur la courbe. Le nombre maximum d’échantillons dans ce format est de 2 000.
Type d’échantillon | Durée de l’échantillon: spécifie la périodicité du stockage des échantillons dans la courbe en spécifiant une durée de l’échantillon en ms. Angle de l’échantillon: spécifie la périodicité du stockage des échantillons dans la courbe en spécifiant un échantillon en deg.
Durée de l’échantillon | Choisir la durée de l’échantillon dans le menu déroulant (0,25 - 1 000 ms)
Angle de l’échantillon | Choisir l’angle de l’échantillon dans le menu déroulant (0,25 - 20 degrés)

## Validation

Paramètre | Description
--- | ---
Valider par rapport aux valeurs de l’outil | Utiliser Marche si l'outil est connu et régler le Couple maxi. et la Vitesse maxi. Utiliser Arrêt si l’outil est inconnu.
Outil | Faire défiler pour sélectionner l’outil rapport auquel la validation est effectuée.
Couple maxi. | Couple maximum de l'outil par rapport auquel la validation est effectuée.
Vitesse maxi. | Vitesse maximum de l'outil par rapport auquel la validation est effectuée.

Informations pertinentes

- Fin programme - 168