# Aktiver Bezeichner String 1 - 188

Signal, das dem ersten konfigurierten String in der Quellengruppe entspricht.
Das Signal Aktiver Bezeichner String - 1 wird gesendet, wenn eine Scan-Sequenz abgeschlossen und eine Sequenz ausgewählt wurde und die Bezeichner-Teile damit inaktiv sind.
Die Strings werden mit der gespeicherten Position gefiltert.
Wird nur beim Ausführen einer Quellengruppe gesendet.

Name in SoftSPS: ACTIVE_ID_STRING_1

Konverter | Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Status | String | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Status | String | 8 | 800
IdentifierU32 | Status | String | 8 | 800

Zur Vermeidung von doppelten Signalen können Wertkonverter definiert werden.

Konverter werden verwendet, um mehr als eine Darstellung desselben Signals zu unterstützen (zum Beispiel kann der Winkel-/Drehmomentstatus sowohl bitweise als auch als Statuszeichen dargestellt werden).

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: FALSE

- Interne E/A: FALSE

- Bedienpult: FALSE

- Werkzeugfunktionen: FALSE

- ST-Selektor: FALSE

- Signalsäule: FALSE

- TLS-Tag: FALSE

- E/A-Erweiterung: FALSE