# ランダウン角度制限

ランダウン中の回転角度を監視することで、ワッシャの有無、ネジサイズまたは長さが不正なネジなどのエラーを検出することができます。たとえば、スレッドが長すぎる場合、ネジが着座するまでのボルトの回転角が大きくなります。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ランダウン角度範囲 | ランダウン角度範囲を有効にします。角度範囲は、ツールトリガを押したとき、あるいは指定トルクの値に達したときについて設定します。Selftap が有効であれば、Selftrap 中に角度範囲はチェックされません。 オフ: 範囲が設定されていません。 トリガから：システムは、ツールトリガが押され、角度または時間範囲に違反していると報告があると同時に、システムが締め付け角の監視を始めます。 トルクから：システムは、指定の <From torque> 値からの締め付け角の監視を始め、角度または時間範囲に違反していることを報告します。 | オフ
<From torque> | ランダウン角度範囲が設定されている場所からのトルク値 | ターゲットトルクの 10%
最小角度 | 開始点からの低角度範囲の角度値 | 100°
最大角度 | 開始点からの高角度範囲の角度値 | 1000°
最短時間 | ステップの最短時間（ミリ秒）。ステップの開始から測定。 | 10 ms
最長時間 | ステップの最長時間（ミリ秒）。ステップの開始から測定。 | 5000 ms