# データドロップ - 10125

締め付け終了時に DATADROP が true に設定されている場合、DATADROP 信号は締め付けの結果をドロップします。結果は永続的に保存されたり、ToolsNetやプロトコルアダプタなどのデバイスやクライアントに送信されたりすることはありません。

SoftPLCでの名前 ： DATADROP

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE