# Jednostupňový impulz programu na uťahovanie

## Zaskrutkovanie

Názov parametru | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Rýchlosť zaskrutkovania |  | Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Rýchlosť zaskrutkovania sa dá prepínať medzi Max alebo Manuálna. | Max.
Rýchlosť zaskrutkovania | Rýchlosť zaskrutkovania = manuál | Definuje rýchlosť nástroja počas stupňa zaskrutkovania. |
Časové limity zaskrutkovania |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp:Impulzné limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je časový limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas OD stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú časové limity porušené. | Vyp
Časové monitorovanie momentu zaskrutkovania | Časové limity zaskrutkovania = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Časové limity zaskrutkovania. |
Min čas | Časové limity zaskrutkovania = Zap | Minimálny povolený čas pre zaskrutkovanie. | 10ms
Max čas | Časové limity zaskrutkovania = Zap | Maximálny povolený čas pre zaskrutkovanie. | 5000ms
Limity impulzov zaskrutkovania |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp:Impulzné limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať impulzy uťahovania akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je impulzný limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať impulzy zo stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú Impulzné limity porušené. | Vyp
Monitorovanie momentu impulzu zaskrutkovania | Impulzné limity zaskrutkovania = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Limity impulzov zaskrutkovania. | 2,5Nm
Min impulz | Limity impulzov zaskrutkovania = Zap | Minimálny počet impulzov na dosiahnutie cieľa. | 2
Max impulz | Limity impulzov zaskrutkovania = Zap | Maximálny počet impulzov na dosiahnutie cieľa. | 50
Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené |  | Definuje hodnotu momentu, keď skrutka dosiahne prítlak a keď sa dokončí zaskrutkovanie. | 5Nm

## Uťahovanie

Názov parametru | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Požadovaný moment |  | Požadovaný záverečný moment pre uťahovanie. |
Energia impulzu |  | Energia impulzudodaná v akčnom impulze, vyjadrená v percentách maximálnej energie, ktorú môže nástroj dodať v každom impulze. |
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu |  | Pojem faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je podobný kalibrácii a reguluje dynamický moment, meraný v elektrickom nástroji, a reziduálny moment, nameraný regulačným nástrojom. | 100%
Limity momentu |  | Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Limity môžu byť zvolené Automaticky alebo Manuálne |
Minimálny moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Minimálny moment na stupeň. |
Maximálny moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Maximálny moment na stupeň. |
Časové limity |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp:Časové limity sú vypnuté. Od zaskrutkovanie dokončené: Časové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas akonáhle sa dosiahol zaskrutkovanie dokončenéa podalo sa hlásenie, v prípade porušenia časových limitov. Z uťahovacieho momentu: Časové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas OD stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú časové limity porušené. | Vyp
Časové monitorovanie uťahovacieho momentu | Časové limity = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Časové limity. |
Min čas | Časové limity=Zap | Minimálny povolený čas pre uťahovanie. | 10ms
Max čas | Časové limity=Zap | Maximálny povolený čas pre uťahovanie. | 1000ms
Impulzné limity |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp: Nie je monitorovaný žiadny impulzný limit. Od zaskrutkovanie dokončené: Monitorovanie začína keď sa dosiahne Moment zaskrutkovanie dokončené a podá sa hlásenie o počte impulzov mimo limitu. Z uťahovacieho momentu: Monitorovanie začína keď sa dosiahne stanovená hodnota momentu a podá sa hlásenie o počte impulzov mimo limitu. | Vyp
Monitorovanie momentu záverečného impulzu | Impulzné limity = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu odkiaľ sú monitorované impulzné limity. |
Min impulz | Impulzné limity=zap | Minimálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa. | 2
Max impulz | Impulzné limity=zap | Maximálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa. | 50
Čas detekcie predčasnej straty momentu |  | Pri pohybe zo zaskrutkovania na uťahovanie sa predpokladá neustále zvýšenie v uťahovacom momente. Vykĺznutie z objímky, zlomená hlavica skrutky môžu spôsobiť zníženie uťahovacieho momentu. Zistiť to môže prísť v monitorovacom okne. | 200 ms