# 非常停止

電源供給遮断装置は、作業者がすぐ使えるように設置されたEN 60204-1:2006、5.3.2 a)、b)、c)またはd)の規格に適合したタイプであれば、非常停止装置として利用できます。電源供給遮断装置をこの用途に用いる場合は、黄色地に赤のカラーリングにする必要があります（EN 60204-1:2006、10.7.5を参照）。

POWER FOCUS 6000 は、EN ISO 13849-1 カテゴリ 3 PL dにしたがって冗長遮断による非常停止機能を構築するインフラストラクチャーを提供します。リモート開始機能を使用するときには、非常停止機能を使用しなければなりません。

非常停止機能は、（非常停止ボタンなどの）電源切断デバイスで使用することができます。非常停止ボタンがアクティブになると、コントローラへの供給電圧を遮断します。

システムの診断は、コントローラの起動時に自動的に実行されます。これは、緊急停止後と通常の起動時の両方で行われます。

非常停止機能は、単一コントローラ、または単一緊急停止チェーン中の最大 10 コントローラのいずれかで使用します。複数のコントローラ構成では、非常停止信号は、I/O バスインターフェイスを使用して相互接続されたすべてのコントローラに最初のコントローラから分配されます。チェーン内の最後のコントローラは、すべてのコントローラが非常停止信号を受信したことを示すために、フィードバック信号を返します。イベント非常停止が表示されます。

非常停止のために、コネクタパネル上の非常停止インターフェースを通る 24V DC 出力があります。

本セクション内

- 配線
- 非常停止用 PIN 構成