# Återstående vridmoment korrelationsfaktor

Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg.

Återstående vridmoment korrelationsfaktor är tillgänglig för alla verktyg som driver TurboTight-strategin och TensoPulse-åtdragningsstrategin. Den är också tillgänglig för batteripulsverktygen som stöds av styrenheten.

När en Återstående vridmoment korrelationsfaktor används som skiljer med 100, är det rapporterade Slutliga momentet inte längre det dynamiska momentet som uppmättes med verktygsomvandlaren.

Det dynamiska måttet använder en intern momentomvandlare som mäter momentet hela tiden. När målmomentet uppnås, stannar verktyget och resultatet utvärderas och rapporteras. Det uppmätta slutliga momentet i omvandlaren påverkas av förbandets tillstånd, verktygets varvtal, kugghjul och hylsor.

Det kvarvarande momentet uppmäts efter att åtdragningen är klar. Det är det moment som behövs för att fortsätta eller starta om åtdragning till en högre nivå. Det kvarvarande momentet bestämmer klämstyrkan i förbandet.

En dynamisk vridmomentmätning är mycket repeterande, men kan skilja sig mellan verktygstyp och verktygsvarvtal. | En handhållen kalibrerad momentnyckel ger hög noggrannhet vid mätning av det kvarvarande momentet, men har högre variationer på grund av sättning i förbandet, momentet klingar av, friktion eller operatörsteknik.

Återstående vridmoment korrelationsfaktorn är en kompensation mellan det dynamiska momentet och det kvarvarande momentet. Faktorn bör fastställas genom experiment. Det valda åtdragningsprogrammet görs några gånger och det dynamiska momentet registreras. Åtdragningarna mäts också manuellt för att bestämma det kvarvarande momentet.

Återstående vridmoment korrelationsfaktorn kan beräknas genom att dividera ett kvarvarande moment genom ett dynamiskt moment. Återstående vridmoment korrelationsfaktorn visas som procent och är som standard 100%. Detta betyder att det rapporterade dynamiska momentvärdet inte har ändrats.

Parametrar | Funktion
--- | ---
Målmoment | Målmomentet som ställts in för åtdragning med TurboTight-strategin.
Slutligt dynamiskt moment | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | Det dynamiska momentet som uppmätts med en referensgivare.
Kvarvarande moment | Det önskade kvarvarande momentet som försäkrar den önskade klämkraften.
Korrelationsfaktor för återstående moment | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Ett exempel på hur vridmomentinställning kan användas:

TurboTight-strategin har valts. Förbandet ska dras åt till 12 Nm för att nå den önskade klämkraften. Följande inställning görs:

Exempelinställningar | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade önskade målmomentet i styrenheten
Korrelationsfaktor för återstående moment | 100 | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Ett antal åtdragningar görs. Efter varje åtdragning kontrolleras förbandet med en kalibrerad momentnyckel. Medelvärdet beräknas och följande resultat hittades:

Initialparametrar och resultat | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade målmomentet i styrenheten.
Slutmoment | 12 Nm | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | 12 Nm | Det okompenserade uppmätta momentet från verktygsomvandlaren.
Kvarvarande moment | 10 Nm | Det kvarvarande momentet uppmätt med en kalibrerad momentnyckel eller ett annat testverktyg.
Korrelationsfaktor för återstående moment | 100 % | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment

Testet visar att det kvarvarande momentet är för lågt för att ge den önskade klämkraften. Återstående vridmoment korrelationsfaktorn beräknas till 0,83, vilket är 83 %. En justering av kalibreringsfaktorn görs och resultatet erhålls.

Slutparametrar och resultat | Värde | Funktion
--- | --- | ---
Målmoment | 12 Nm | Det programmerade målmomentet i styrenheten.
Slutmoment | 12 Nm | Det slutliga momentet som rapporterats som resultat av den utförda åtdragningen.
Dynamiskt moment | 14,5 Nm | Det okompenserade uppmätta momentet från verktygsomvandlaren.
Kvarvarande moment | 12 Nm | Det önskade kvarvarande momentet som försäkrar den önskade klämkraften.
Korrelationsfaktor för återstående moment | 83 % | Kompensationsfaktorn mellan kvarvarande moment och dynamiskt moment.

Detta visar att vi måste dra åt lite hårdare än målet, för att kompensera för skillnader och nå det önskade momentet i förbandet.

Det är viktigt att kalibreringen görs med samma verktygstyp och parameterkonfiguration som kommer att användas i produktionen.