# 工具 LED 的配置

工具上的不同 LED 指示灯配置为由其中一个可用的输出信号进行控制。

## 蓝色 LED

蓝色 LED 将在配置的持续时间内点亮或配置为在进行以下拧紧前点亮。它通过配置所选的信号点亮。

## 结果指示灯

结果指示灯确定点亮拧紧结果 LED 的方式及时长。从快捷菜单选择预配置的方式。此方式可以为不同拧紧结果的组合。

结果指示灯信号
信号 | 说明
--- | ---
关闭 | 无论结果如何，在拧紧后均无法启用任何 LED 指示灯
绿色 | 如果选定结果指示灯，绿色指示灯为默认信号，前提是正常结束拧紧 (OK)。
红色:高:黄色:低 | 如果不正常结束拧紧(NOK)，红色 LED 指示灯表示最终值过高，或黄色 LED 指示灯表示最终值过低。红色和黄色可能同时亮起（例如扭矩过高、角度过低）。
红色:高（优先）:黄色:低 | 如果不正常结束拧紧(NOK)，红色 LED 指示灯表示最终值过高，或黄色 LED 指示灯表示最终值过低。红色和黄色不可能同时亮起。如果同时出现过高和过低的值，只有红色亮起。
红色:NOK:黄色:低 | 红色 LED 指示灯表示不正常结束拧紧 (NOK)。附加黄色 LED 指示灯可以指示，此值是否过低。
红色：NOK | 红色 LED 指示灯表示不正常结束拧紧 (NOK)。未显示其他 LED 指示灯。

## LED 光环

LED 光环确定 LED 指示灯在两次拧紧之间的工作方式。LED 光环包括三圈 LED 指示灯：一圈红色 LED 指示灯、一圈黄色 LED 指示灯和一圈绿色 LED 指示灯。每圈均会有稳定信号或闪烁信号。这共提供六种可以与 LED 光环相连的不同信号。

- LED 指示灯仅在无持续拧紧且启用控制输出信号时才会亮起。

- 当超过最大时间时，LED 指示灯熄灭。仅在信号类型为事件时适用。

- 当开始下一次拧紧时，LED 指示灯熄灭。

- 当控制输出信号停用时，LED 指示灯熄灭。仅在信号类型为状态时才适用。