# 工具维护

工具存储保养周期数并统计在需要进行工具维护或保养之前可执行多少次拧紧。

## 设置维护警报

1. 在主视图中，点击设置选项卡，然后选择工具。

2. 将保养指示警报设为开启。

3. 返回主视图，点击“工具”选项卡，然后选择您要为其设置警报的工具。

4. 将数值输入保养间隔框。

   保养间隔只能设为 10000 的倍数。除了 10000 倍数以外的任何数字都将四舍五入到 10 000 的最接近倍数。

   在使用脉冲工具时，将同时设定拧紧次数和脉冲数的保养周期。无论率先达到哪个周期，都将触发警报。

维护参数
区域 | 说明
--- | ---
上次保养 | 执行上次保养的日期和时间。上次保养日期在维修车间设置。Last service date（上次维修日期）被设定为 Reset service count（重设维修次数）按钮按下时的当前日期和时间。
自保养以来的总拧紧次数 | 自工具第一次使用以来，由工具执行的拧紧总次数。该数值在维修时可用，并将一直保持到下一次维修。
剩余拧紧数 | 到下次保养前剩余的拧紧的总数。
保养间隔 | 两次维修事件间将要执行的拧紧次数。可以设为 10000 的倍数。
自保养以来的总脉冲 | [仅限脉冲工具] 自工具第一次使用以来由工具执行的拧紧总次数。该数值在维修时可用，并将一直保持到下一次维修。
剩余脉冲 | [仅限脉冲工具] 到下次保养周期前剩余的脉冲总数。
保养间隔 | [仅限脉冲工具] 在两次保养间执行的脉冲数。可以设为 10000 的倍数。
重置保养计数器 | 重设保持拧紧计数器并将上次维修日期设定为当前日期。
重置保养数据 | [仅限脉冲工具] 重置 Remaining tightenings（剩余拧紧）计数器以及机油状态并将 Last service date（上次维修时间）设为当前日期。